문서번호	급수운영과-2340
결재일자	2024. 2. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이훈재		02/08
		김상웅
협 조
	시설운영팀장			이유찬
	급수관리팀장			김종수
	시설관리팀장			유세종
	주무관			이승환
	주무관			서영인

공급량 일일 증감 현황 분석 (2024. 2. 7.)

2024. 2. 8.(목)

중부수도사업소

(급수운영과)

2024년 유수율 향상을 위한

공급량 일일 증감 현황 분석(2024. 2. 7.(수))

우리 사업소 중블록별 공급량 일일 증감 현황을 분석하여 2024년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 일 공급량 현황(전년대비)

ㅇ 일    시: 2024. 2. 7.(수) / 기온: 최저 –0.9, 최고 2.7℃

ㅇ 공 급 량: 353,598㎥ (전년대비 증 2,499㎥)

- 2월 공급량: 2,449,343㎥ (전년대비 감 –4,669㎥)

- 2024년 공급량: 13,517천㎥ (전년대비 증 19천㎥)

ㅇ 증·감 원인: 전년 동월 대비 다량급수처(75mm이상) 13수전 증가 및 기온 변동

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석(전일 대비)                          (단위 : ㎥)

구 분	계	중구	종로구	성북구	용산구	남산01 수계보정치
증 감	-1,331	-1,853	119	-264	745	78
	0	0	0	0	0	0
2월 6일	354,929	76,605	85,954	122,101	77,265	6,996
2월 7일	353,598	74,752	86,073	121,837	78,010	7,074

□ 중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-1,331	-3,709	81	262	310	-26	-138	2,334	257	646	-668
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2월 6일	354,929	14,632	11,592	4,221	20,066	13,342	3,400	53,431	9,681	16,589	29,738
2월 7일	353,598	10,923	11,673	4,483	20,376	13,316	3,262	55,765	9,938	17,235	29,070

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
400	150	-26	-773	20	-1,163	-192	136	-37	756	-101	150
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11,823	9,328	5,536	20,685	-4,816	36,220	13,243	1,598	5,604	43,286	28,555	7,175
12,223	9,478	5,510	19,912	-4,796	35,057	13,051	1,734	5,567	44,042	28,454	7,325

□ 중블록별 일 공급량 분석(전주 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-6,078	1,637	-264	-34	268	-188	-98	-673	90	267	-1,222
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1월 31일	359,676	9,286	11,937	4,517	20,108	13,504	3,360	56,438	9,848	16,968	30,292
2월 7일	353,598	10,923	11,673	4,483	20,376	13,316	3,262	55,765	9,938	17,235	29,070

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
461	-309	215	-2,828	-272	-1,255	-713	70	-91	1,357	-2,457	-39
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11,762	9,787	5,295	22,740	-4,524	36,312	13,764	1,664	5,658	42,685	30,911	7,364
12,223	9,478	5,510	19,912	-4,796	35,057	13,051	1,734	5,567	44,042	28,454	7,325

□ 중블록별 공급량 분석(전년 동기 대비)                (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	19,991	14,505	-38,327	-2,396	-18,515	-1,082	-4,746	110,414	-15,667	174,063	-218,472
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1.1~2.7	13,497,599	435,679	491,068	170,855	796,089	514,090	127,855	1,994,583	397,951	465,947	1,322,806
24.1.1~2.7	13,517,590	450,184	452,741	168,459	777,574	513,008	123,109	2,104,997	382,284	640,010	1,104,334

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
5,182	-6,321	-32,714	97,794	-203,180	-47,193	131,355	-3,692	-18,260	-746	104,317	-6,328
0	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0
444,436	361,154	235,637	566,065	-1,484	1,440,830	389,944	64,895	235,528	1,704,780	1,045,824	293,067
449,618	354,833	202,923	663,859	-204,664	1,393,637	521,299	61,203	217,268	1,704,034	1,150,141	286,739

※ 전년 대비 공급량 분석 : 남산01 등 유량계 보정치 미반영

□ 추진 대책

ㅇ 전년 동기 대비 공급량 증가 중블록 : (담당 팀장 및 주무관) 공급량 원인분석 후, 대책 수립

ㅇ [유수율 향상 대책] 공급량 지속적 증가 중블록 특별관리

- 추진사항: TF팀 구성, 시설물 점검, 중점 누수탐지 및 보수

- 유량감시시스템을 통한 일일, 주간, 월간 공급량 분석 철저

‣ 공급량 지속적 증가 지역 특별관리(TF팀 구성, 중점 누수탐지, 시설물 점검 등)

일일 공급량 분석	⇒	지속적 공급량 증가	⇒	TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	중점 누수탐지	⇒	시설물 보수 조치

끝.