문서번호	급수운영과-2561
결재일자	2024. 2. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이훈재		02/14
		김상웅
협 조
	시설운영팀장			이유찬
	급수관리팀장			代이한수
	시설관리팀장			유세종
	주무관			代이원준
	주무관			서영인

공급량 일일 증감 현황 분석 (2024. 2. 13.)

2024. 2. 14.(수)

중부수도사업소

(급수운영과)

2024년 유수율 향상을 위한

공급량 일일 증감 현황 분석(2024. 2. 13.(화))

우리 사업소 중블록별 공급량 일일 증감 현황을 분석하여 2024년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 일 공급량 현황(전년대비)

ㅇ 일    시: 2024. 2. 13.(화) / 기온: 최저 2.0, 최고 13.7℃

ㅇ 공 급 량: 347,338㎥ (전년대비 증 3,165㎥)

- 2월 공급량: 4,382,011㎥ (전년대비 감 –151,025㎥)

- 2024년 공급량: 15,450천㎥ (전년대비 감 -126천㎥)

ㅇ 증·감 원인: 전년 동월 대비 다량급수처(75mm이상) 13수전 증가 및 기온 변동

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석(전일 대비)                          (단위 : ㎥)

구 분	계	중구	종로구	성북구	용산구	남산01 수계보정치
증 감	31,183	14,179	10,025	2,214	5,784	1,019
	0	0	0	0	0	0
2월 12일	316,155	59,944	74,137	116,425	71,662	6,013
2월 13일	347,338	74,123	84,162	118,639	77,446	7,032

□ 중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	31,183	1,335	-375	-649	-22	118	-88	1,699	-332	635	5,490
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2월 12일	316,155	9,206	11,740	4,668	20,626	13,042	3,433	52,312	10,144	16,326	22,418
2월 13일	347,338	10,541	11,365	4,019	20,604	13,160	3,345	54,011	9,812	16,961	27,908

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
1,724	1,935	542	10,038	1,104	1,619	314	191	-135	3,086	3,169	-215
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9,880	7,718	4,497	10,090	-5,728	32,557	13,061	1,346	5,629	39,848	25,803	7,539
11,604	9,653	5,039	20,128	-4,624	34,176	13,375	1,537	5,494	42,934	28,972	7,324

□ 중블록별 일 공급량 분석(전주 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-7,591	-4,091	-227	-202	538	-182	-55	580	131	372	-1,830
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2월 6일	354,929	14,632	11,592	4,221	20,066	13,342	3,400	53,431	9,681	16,589	29,738
2월 13일	347,338	10,541	11,365	4,019	20,604	13,160	3,345	54,011	9,812	16,961	27,908

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-219	325	-497	-557	192	-2,044	132	-61	-110	-352	417	149
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11,823	9,328	5,536	20,685	-4,816	36,220	13,243	1,598	5,604	43,286	28,555	7,175
11,604	9,653	5,039	20,128	-4,624	34,176	13,375	1,537	5,494	42,934	28,972	7,324

□ 중블록별 공급량 분석(전년 동기 대비)                (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-126,365	14,343	-43,619	-1,885	-28,076	-5,132	-4,104	105,385	-19,687	204,467	-266,962
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1.1~2.13	15,576,623	502,280	565,346	197,278	925,229	593,554	147,081	2,324,183	460,685	534,070	1,511,774
24.1.1~2.13	15,450,258	516,623	521,727	195,393	897,153	588,422	142,977	2,429,568	440,998	738,537	1,244,812

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-2,489	-13,303	-42,509	87,033	-227,968	-86,330	149,590	-7,109	-20,721	-24,978	114,731	-7,042
0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0
512,732	416,007	272,401	649,340	-10,816	1,669,710	449,784	76,745	270,661	1,965,094	1,205,593	337,892
510,243	402,704	229,892	736,373	-238,784	1,583,380	599,374	69,636	249,940	1,940,116	1,320,324	330,850

※ 전년 대비 공급량 분석 : 남산01 등 유량계 보정치 미반영

□ 추진 대책

ㅇ 전년 동기 대비 공급량 증가 중블록 : (담당 팀장 및 주무관) 공급량 원인분석 후, 대책 수립

ㅇ [유수율 향상 대책] 공급량 지속적 증가 중블록 특별관리

- 추진사항: TF팀 구성, 시설물 점검, 중점 누수탐지 및 보수

- 유량감시시스템을 통한 일일, 주간, 월간 공급량 분석 철저

‣ 공급량 지속적 증가 지역 특별관리(TF팀 구성, 중점 누수탐지, 시설물 점검 등)

일일 공급량 분석	⇒	지속적 공급량 증가	⇒	TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	중점 누수탐지	⇒	시설물 보수 조치

끝.