문서번호	급수운영과-2973
결재일자	2024. 2. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
김미승	강무진	02/15
		신근호
협 조
	주무관		이태화

『2023년 상수도 원인자 누수 제로화』  누수사고 예방활동 추진 결과 보고

『2023년 상수도 원인자 누수 제로화』

누수사고 예방활동 추진 결과 보고

2024.  2. 15.(목)

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

『2023년 상수도 원인자 누수 제로화』

누수사고 예방활동 추진결과 보고

급수운영과장 :신근호☎3146-2740 급수운영팀장 :강무진☎2741 담당 :김미승☎2750

2023년 유관기관 및 신축 등 공사현장 원인자 누수 제로화를 위하여 우리 사업소 자체 추진결과를 보고 드림

Ⅰ		누수 현황

□ 추진근거

ㅇ 2023년 유수율 향상 추진사업 평가 계획[누수대응과-21785(2023.6.13.)호]

ㅇ 「2023년 상수도 원인자 누수 제로화」를 위한 선제적 누수 예방활동 추진 계획-[급수운영과-20384(2023.9.20.)호]

□ 원인자 누수발생 현황

ㅇ 최근 3년간 원인자 누수 발생 현황

(단위 :  건)

연 도	2021	2022	2023	비고
누 수	*****	*****	*****
원인자	**	**	**
비율(%)	***	***	***

ㅇ 공사유형별 원인자 누수 발생 현황(최근 3년간)

(단위 : 건)

연 도	*	********		***		** **	**	**	******	**	**
		***	****	***	****
계	**	*		**	*	*	*	*		**
2021	**	*		*	*	*	*	*		**	*
2022	**	*		*						**	*
2023	**	*		*			*	*	*	**

□ 누수발생 원인분석

ㅇ ******************************************

******************************************                 *************************

*******************************************************

Ⅱ		원인자 누수 예방 실적

□ 대형공사장(재개발·재건축 포함) 취약관로 관리 강화

ㅇ 누수 취약지역 선정하여 중점관리

ㅇ 공사장 노출관로 및 이설관로 주 1회 이상 정기점검 실시

- 수도관, 밸브 접합부 누수 유무, 녹 발생 및 도장상태, 시설물 설치 안전 여부

- 상수도관 노출, 보온상태, 매달기 손상유무 및 기타 위험요서 발생여부

ㅇ 상수도관 손괴 예방을 위한 준수사항 공문 발송

ㅇ 재개발·재건축 지역내 누수탐지 활동 강화

ㅇ SNS(밴드, 단톡방)활용 실시간 현장 관리

□ 원인자 이설공사 관리 강화

ㅇ 원인자 이설 승인시 시공사로 하여금 현장에 상수도 건설사업관리 기술자 의무배치토록 이설 승인 조건 부여 및 준수여부 확인

ㅇ 유관기관으로부터 중·대형 상수도관(D400mm)의 이설 등 업무 협의 시 지역 담당자 및 수계조절요원 현장 및 관로 현황 확인

ㅇ 유관기관 포함 SNS(밴드, 단톡방) 활용 실시간 현장 관리

ㅇ 원인자 이설 공사 현장 상수도관 손괴 예방을 위한 준수사항 이행 협조 공문 발송

***************************************

□ 소규모 신축공사장 안전관리

ㅇ 건축물 급수협의 단계부터 건축주에게 자체 제작한 「누수 및 동파 안내 예방 안내문」배포하여 급수시설 관리 중요성 강조

ㅇ 건물 철거시 시공업체 및 감리자에게 상수도 시설물 손괴예방 안내문 발송

ㅇ 소규모 신축공사장의 터파기 공사시 순찰 및 손괴예방 지도 강화

□ 신속한 누수복구체계 확립으로 시민불편 최소화

ㅇ「긴급 누수복구 매뉴얼」에 의한 단계별 조치 준수

ㅇ 누수복구 대응 능력 제고

- 실제 가상훈련 실시: 사업소별 연 1회

- 누수복구 종사자 비상 응소상태 점검: 연 4회(분기별 1회)

- 복구업체 자재·장비 점검(월 1회, 감독 및 건설기술자 합동점검)

ㅇ 대형관 누수 대응 용접공, 양수기 등 사전확보 활용체계 유지

ㅇ 시공사, 담당자, 누수복구 업체 간 유기적인 공조체계 유지

ㅇ SNS(밴드, 단톡방)활용 실시간 현장 관리

Ⅲ		향후 계획

□ 2024년 원인자 누수사고 제로화 계획수립……'24년 3월

□ 지역 담당자 및 감리 등 관계자 교육 실시……'24년 3월

ㅇ 지역 및 주요 공사 담당자 교육

- 건축허가 협의 및 급수공사 승인시 원인자 누수사고 예방 안내

- 대형공사현장 상수도시설물 안전점검 강화

붙임 1. 재개발 재건축 현장 1부.

2. 원인자 상수도 공사현장 1부.  끝.