문서번호	기전과-1825
결재일자	2024. 2. 16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	북부도로사업소장
김태원		이상연	02/16
			김만호
협조
	주무관		이승주

2024년도 터널 및 지하차도 소화설비 점검 계획

2024. 2.

북부도로사업소

(기 전 과)

2024년도 터널 및 지하차도 소화설비 점검 계획

터널 및 지하차도 내 차도측 소화설비의 성능유지를 위한 점검반을 편성·운영하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

□ 기전과-591호(2024.1.16.)

- 시민이 안전하고 행복한 2024년 도로기전시설물 유지관리 계획

□ 도로터널 방재시설 안전점검 매뉴얼

- 터널 및 지하차도 내 화재사고 등 긴급상황 발생 시 정상적인 성능유지를 위해 주기적인 점검 필요

□ 시설현황

도로터널(개소)			터널 및 지하차도 내 소방설비(개)
계	터널	지하차도	계	소화전함		소화기		비상전화		시선유도등
				터널	지하차도	터널	지하차도	터널	지하차도	터널	지하차도
20	9	11	1294	86	-	476	97	14	-	593	28

□ 점검개요

□ 점검계획

- 터널 및 지하차도 현장근무자와 합동 점검 실시

- 긴급자동차 2대, 행정차량 1대를 이용, 1차선 통제 후 점검 실시

- 점검주기: 월별(관리실, 보행자 통로, 점검로가 없는 차도상 소화기 육안점검)

- 점검인원: 14명(사무실: 7명, 창동지하차도 관리소 4명, 북악터널 관리소 3명)

□ 2월 점검기간: 2024. 2. 21(수)~22(목), 28(수)~29.(목)(점검시간: 13:00~16:30)
※ 점검일정은 근무여건에 따라 변경될 수 있음

□ 점 검 반: 터널 및 지하차도 현장직원 및 사무실(기전팀), 차량 3대

- 행정차량(스타렉스12인승), 긴급자동차[포터Ⅱ(1톤), 고소작업차(11m)]

□ 점검내용: 소화기 압력계, 분말 충전상태, 내구연한 등 점검

□ 향후일정

□ 내구연한 경과 및 상태 불량인 소화기 교체 실시

붙임 : 2월 소화기 점검 안내사항 1부.

(터널 및 지하차도 소화기 점검 업무분장 및

점검안내 입간판 설치 및 점검순서).  끝.