문서번호	에스플렉스센터운영과-1342
결재일자	2024. 2. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장	데이터센터소장
윤종원		서재호	02/16
			임승철
협 조

′23년 에스플렉스센터 실내공기질 측정 계획

′24년 에스플렉스센터 실내공기질 측정 계획

2024. 2.

데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

′24년 에스플렉스센터 실내공기질 측정 계획

에스플렉스센터 내 실내공기질을 알맞게 유지하고 관리함으로써 시설 이용자들의 건강보호 및 환경상 위해예방을 위해 실내공기질을 측정하고자 함

□ 관련근거

○ 실내공기질법 시행규칙 제11조(실내공기질의 측정)

- 다중이용시설의 소유자등은 실내공기질 측정결과를 10년간 보존해야 함

○ 실내공기질법 시행령 제5조 및 제10조(실내공기질의 측정등의 면제)

- 연면적 3천㎡이상 업무시설, 연면적 2천㎡이상 둘 이상의 용도에 사용되는 건축물 등의 다중이용시설 소유자등은 ‘실내공기질 측정’ 및 교육 면제

- ‘실내주차장’은 면제대상 아님

⇒ 에스플렉스센터의 실내공기질 측정대상 영역은 ‘지하주차장’에 한정******************

○ 실내공기질법 시행규칙 제12조(보고)

- 실내공기질의 측정을 실시한 날부터 30일 이내 구청장에게 보고

※ 실내공기질 관리 종합정보망 입력 대체 보고 가능

□ 실내공기질 측정 기준

○ 측정범위 : 실내주차장*****************

○ 측정시기 : 매년 상반기(6월)까지

○ 측정대상 오염물질 : 금회 권고기준까지 측정('22년 권고기준 측정 완료)

구분	측정대상 오염물질	측정횟수
실내공기질 유지기준	미세먼지, 이산화탄소, 폼알데하이드, 총부유세균, 일산화탄소	1년에 1회
실내공기질 권고기준	이산화질소, 라돈, 휘발성 유기화합물	2년에 1회

○ 실내공기질 유지기준 : 붙임문서1 참조

○ 측정기관 : 측정대행업 등록 업체(환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제16조)

□ 용역 추진계획

○ 용 역 명 : 2024년 에스플렉스센터 실내공기질 측정 용역

○ 용역내용 : 지하주차장(***************) 실내공기질 측정

- 시료채취지점 수 : 4개소

※ 실내공기질공정시험기준(실내공기 오염물질 시료채취 및 평가방법)

- 측정기준 및 방법 : 실내공기질공정시험기준에 따름
[국립환경과학원고시 제2023-1호, 2023. 1. 5.]

○ 추진방법 : 일상경비 추진

○ 소요예산 :********

○ 예산과목 : 데이터센터 에스플렉스운영과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○ '24. 3. : 실내공기질 측정 및 결과보고(실내공기질 관리 종합정보망)

붙임  1. 실내공기질 유지기준 1부.
2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 각1부.  끝.