문서번호	정수시설과-1555
보존기간
결재일자	2024. 2. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관		주무관	정수시설과장
심성환		김현철	02/16
			이재복
협 조

탈수기동 PCS용 UPS 배터리 교체계획

2024. 2

광암아리수정수센터

(정수시설과)

탈수기동 PCS용 UPS 배터리 교체계획

탈수기동 PCS용 UPS 배터리의 기대수명이 도래하였으므로 배터리를 교체하여 정전 발생 시 PCS 운영에 필요한 비상전원을 안정적으로 공급하여 정수처리시설 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 설비현황

설치장소	UPS용량	축전지용량	형식	수량 (cell)	제조년월	비고
****	****	********	******	**	*******

□ 점검내용

ㅇ 대    상 : 탈수기동 PCS용 UPS 배터리 점검

ㅇ 점검일시 : 2024. 1. 25 (목)

ㅇ 점검내용 : 탈수기동 UPS 배터리 점검

ㅇ 점 검 자 : *********************

ㅇ 점검사진

***************	*********

□ 점검결과 및 조치의견

ㅇ 점검내용

- 배터리 전압측정 및 육안 점검

ㅇ 점검결과

- PCS용 UPS 배터리 기대수명(3년) 도래

ㅇ 조치의견

- 전문업체를 통해 기대수명 도래가 발생한 배터리를 동일 규격 배터리로

교체하여 안정적인 정수시설 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 교체개요

ㅇ 건    명 : 탈수기동 PCS용 UPS 배터리 교체

ㅇ 품    명 : *************

ㅇ 소요예산 : ************

ㅇ 수리방법 : *******

ㅇ 지급대상 : *********

ㅇ 예산과목 : 정수센터 시설 유지보수, 정수비, 수선유지교체비,

수선유지비

□ 행정사항

ㅇ 탈수기동 PCS용 UPS 배터리 교체

ㅇ 신용카드 대금결제 조치.  끝.