문서번호	행정지원과-2515
결재일자	2024. 2. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	강동수도사업소장
장주환	김덕기	최광운	02/16
			박기용
협 조

2024년 청사 소방안전관리 계획

2024. 2.

강동수도사업소

행정지원과

2024년 청사 소방안전관리 계획

행정지원과장 : 최광운 ☎5010  행정관리팀장 :김덕기 ☎5011   담당 :장주환 ☎5013

각종 화재로부터 인명과 재산을 보호하기 위해 청사 소방안전관리 계획을 수립하여 화재예방 및 초기대응에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

□ 관련근거

ㅇ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조

ㅇ 공공기관 소방안전관리에 관한 규정(대통령령 제26916호, ‘16.01.19.)

□ 적용범위

ㅇ 사업소 청사 건축물, 기계, 전기, 가스, 소방시설 등

ㅇ 사업소에 근무하는 공무원, 공무직, 기간제근로자 등

□ 방화관리구역 : 강동수도사업소 청사

Ⅱ		주요 시설현황 및 기능

□ 건물현황

구 분	위 치	대 지	건 물	비 고
청사	서울시 강동구 성내로 51	3,966.7㎡	3,354.39㎡	본관 : 2,760.14㎡ 별관 : 594.25㎡

□ 소방시설 현황

ㅇ 소화활동설비 : 화재의 진압에 필요한 제연, 연소방지에 필요한 설비

시 설 명	수량	기 능	위치	비고
방 화 문	4	화재시 화재구역 내에서만 화재가 진행되고, 화재 안전구역의 화염을 차단하여 인명을 보호하는 시설	지하1층, 지상2~4층	-

ㅇ 소화설비 : 물 또는 그 밖의 소화약제를 사용하여 소화를 행하는 기구 또는 설비

시설명	수량	기 능	위치	비고
옥내소화전	8	옥내에 설치된 것으로 화재시 옥내에서 인력으로 소화	각 층 복도	-
소화용수설비	1	화재시 소방차에 상수도 용수를 공급하기 위한 설비	기계실	-
하론소화기(3kg)	1	물에 의해 소화가 안 되는 전기 및 통신장비 등을 하론가스로 질식소화	통신실	-
연결 송수관	5	화재시 소방차를 이용 건물 외부에서 옥내 소화설비에 용수를 공급하기 위한 연결송수설비	청사 옆 화단	-
분말소화기(3.3kg)	59	초기 화재시 화재발생 인접에서 인력으로 소화	복도 및 사무실	-
CO2 소화기	2	CO2를 높은 압력으로 압축액화 시킨 것으로 물을 뿌리면 안되는 화재에 사용하는 소화기	전기실,기계실	-
자동확산소화기	6	밀폐 또는 반밀폐된 장소에 소화기를 고정시켜 자동으로 소화약제가 확산하여 소화하는 용구	기계실,주방, 수질실험실	-

ㅇ 경보설비 : 화재발생을 통보하는 기계․기구 또는 설비

시 설 명	수량	기 능	위치	비고
화재 감지기	72	화재 발생시 초기단계에서 발생하는 열 또는 연기를 자동적으로 검출하여 건물 내의 관계자에게 발화 장소를 표시하여 주는 동시에 경보를 발하는 설비	청사 내	-
비상방송설비	1	비상시 방송할 수 있도록 설비된 시설	방송장비실	-
비상 경보벨	8	비상시 경보 음향을 낼 수 있는 기기	각 층 복도	-

ㅇ 피난설비 : 화재가 발생한 때에 피난하기 위하여 사용되는 기구, 표지판 등

시 설 명	수량	기 능	위치	비고
유도안내 등	31	화재시 비상구 대피유도 안내표시 시설	청사 내	-
완 강 기	1	화재시나 응급상황시 대피하는 용구	4층 검침반	-
피난계단	1	관련법규에 의거 건물에 설치하는 비상대피 계단	별관 뒤편	-
일반계단	1	건물에 설치된 일반계단	청사 본관	-

Ⅲ		주요 추진계획

□ 추진기간 : 2024. 1월 ~ 12월

□ 주요내용

ㅇ 자위소방대 편성·운영 : 직원 대상, 실제 가능한 인력편성

ㅇ 소방훈련 및 교육실시 : 연2회

- 관련근거 : 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제14조

- 자체훈련 1회, 소방관서와 합동훈련 1회

- 연간 소방훈련 및 교육일정(안)

훈련 종류	교육훈련 내용	일 정												대상	훈련 방법	비고
		1분기			2분기			3분기			4분기
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
기초 훈련	⦁소화기, 소화전, 소화설비 등 활용법, 대피방법 ⦁자위소방대 임무 숙지 등													전직원	이론 및 실습
부분 훈련	⦁통보, 소화, 피난유도, 응급구조, 밀폐공간 대피 등을 개별적으로 익히는 훈련														이론	필요시
종합 훈련	⦁가상시나리오에 따른 실전훈련 (관할소방서 합동)														실습	합동 훈련
예방 교육	⦁화재예방을 위한 각종사례														이론	필요시

ㅇ 전문업체에 의한 소방시설 점검실시

- 작동기능점검 또는 종합정밀점검은 실시 후 관할소방관서에 결과 제출

구 분	주 요 내 용	횟수	점검자
외 관 점 검	소방시설등의 외관 점검	월1회	청사담당 및 시설정비원, 소방시설관리업자
작동기능점검	소방시설등을 인위적으로 조작하여 정상적으로 작동하는지를 점검	연1회	소방시설관리업자
종합정밀점검	소방시설등의 작동기능점검을 포함하여 주요 구성 부품의 구조기준이 관련법령에서 정하는 기준에 적합한지 여부를 점검	연1회

ㅇ 청사 내·외 방화 순찰

- 순찰구역 : 화재발생 및 위험이 예상되는 청사 내·외 구역

- 순 찰 자 : 주간(경비 및 시설정비원), 야간 및 공휴일(당직자)

- 횟    수 : 주간 2회, 야간 2회 실시

ㅇ 기타 화재예방을 위한 준수사항 실천

- 전기히터, 석유난로 등 개인 보조 난방기구 사용 제한

- 최종 퇴청자는 반드시 전등 소등 및 모든 전원 차단

- 비상출입구, 소화전, 환풍시설 등에 물건 적치 금지

- 임의 전기배선 및 대용량 장비 무단 사용 금지

- 통제구역 지정․운영 : 전기실, 기계실, 통신실, 중앙제어실

□ 소방안전관리자 선임

ㅇ 소방안전관리자 : 청사 담당

ㅇ 임무

- 소방계획서 작성, 자위소방대 조직

- 피난시설 및 방화시설 유지관리

- 소방훈련, 교육, 화기취급의 지도․감독 등

□ 과별 소방안전책임자 지정

ㅇ 목적 : 효과적인 소방안전 관리 업무 수행

ㅇ 소방안전책임자 : 각 부서장

ㅇ 임무

- 각 부서내 화재예방 및 안전점검

- 화기책임자에 대한 지도·감독

- 방화상 필요한 문제점 도출, 시정요구

- 소방안전관리자를 대행하여 각 부서 내 방화 전반에 관한 사항 총괄

□ 자위소방대 편성

ㅇ 관련근거 : 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제12조

ㅇ 조    직

자위소방대 조직도

				대 장
				*****
				부 대 장
				******
지 휘 반			진 압 반					구조구급반				대피유도반
*****			***** *****					*****				*****
- 훈련계획수립 - 임무조정			- 화재진압 - 초동대응					- 인명구조 - 응급처치				- 대피유도 - 환자후송

※ 공휴일 및 야간

- 화기책임자 : 당직사령

- 통보연락 및 소화 : 당직원

Ⅳ		행 정 사 항

ㅇ 소방훈련 및 교육(연2회) 실시

ㅇ 사업소 자위소방대 편성 및 각 과별 역할 숙지 철저

ㅇ 사무실 및 청사 보안점검 실시 : 매일