문서번호	정수시설과-1577
결재일자	2024. 2. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
정상수		임영준	02/19
			서한호
협 조
	안전관리팀장			조강혁
	주무관			배용우
	주무관			김광묵
	주무관			이민기
	주무관			장현순

'24년 1분기(해빙기)  취·정수장 안전점검 계획

2024. 2.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

'24년 1분기(해빙기) 취·정수장 안전점검 계획

1분기(해빙기)에 발생하는 시설물의 균열, 붕괴 등으로 인한 안전사고를 사전에 예방하고자 취·정수장 및 수도박물관 시설물 안전점검을 실시코자 함.

▢ 관련근거

○‘24년도 1분기 정수센터 안전점검 계획(생산관리과-1529,‘24.2.14.)

▢ 추진방향

○ 해빙기 대비 상수도시설물 및 공사장 안전 점검 위주로 실효성 제고

- 기초지반 침하, 사면 상태, 옹벽 등 구조물 균열 여부

- 취·송수펌프 상태, 주요 밸브류 가동상태 등

- 고압가스시설, 유충방시시설 등 관리상태

▢ 점검 개요

○ 점검대상

구분	정수장	취수장	수도박물관
위 치	***********	********	***********
면 적(㎡)	*******	******	******
건 물(㎡)	***********	*********	*********
시설용량	******	******	*

○ 점검기간 : 2024. 2. 20.(화)~2. 22.(목)

○ 점검방법 : 정수센터 합동점검(자체)

○ 점 검 자

구분	취·정수장
시설, 조경분야	********************
수질분야	*******************
기계, 고압분야	*******************
전기 분야	*******************
건축물(청사)	*****************

○ 주요점검사항

구분	취·정수장
시설분야	○ 기초지반, 절토부, 굴착사면, 옹벽, 석축, 건축물 등 - 기초지반 연약화로 붕괴 침하 발생 유무 - 비탈면 낙석 및 붕괴 발생 여부 - 콘크리트, 보강토, 석축 옹벽 파손 및 균열 발생여부 - 건축물 부재의 기욺, 외벽 경사, 균열 발생 여부 등
수질분야	○ 소형생물체 유입 차단 시설 및 위생관리 상태 ○ 유충방지시설 등 관리상태
기계, 고압분야	○ 수처리제 저장·보관시설, 접합부, 밸브 등 관련 설비 상태 ○ 수처리제 누출감지장치, 긴급 차단 밸브 등 관리 상태 ○ 주요 밸브류 가동상태 이상 유무 ○ 염소투입설비, 염소 누출 시 가스검지기 및 긴급차단밸브 정상작동 여부 ○ 염소중화설비 적정 가동 여부
전기 분야	○ 특, 고압 패널 상태 및 인입전선로 배관, 케이블 상태 이상 여부 등 ○ 저압전기설비 및 제어실 상태 등
청사(건축물)분야	○ 건축물 부재의 기욺, 외벽 경사, 균열 발생 여부 ○ 건축물의 구조안전 및 내구성 변형 여부

▢ 점검결과 및 조치계획

○ 점검결과 지적사항은 즉시 조치하고, 예산이 수반되는 사항은 단가계약 업체에 작업지시 조치

○ 정수장 상시 안전순찰 강화로 사전 재해예방

붙임 1. 2024 해빙기 대비 안전점검표 및 점검 결과서 각 1부.  끝.