문서번호	급수운영과-2979
결재일자	2024. 2. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		강남수도사업소장
이상욱	代곽은미	박종일		02/20
				김기봉
협 조
	급수관리팀장		전동근

2024년 상수도공사 원가계산 적용기준

2024. 2. 19.(월)

강남수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년 상수도공사 원가계산 적용기준

급수운영과장 :박종일☎3146-4841 급수운영팀장 :신중선☎4842 담당 : 이상욱☎4843

본부 안전조사과에서 배포한 「2024년 상수도공사 기본품셈단가표」를 우리사업소 실정에 맞게 재산정하여 상수도공사 발주 시 적용하고자 함

□ 관련 근거

ㅇ 2024년도 상수도공사 기본품셈단가표 보완·개정[안전조사과-737(2024.1.25.)]

□ 적용 필요성

ㅇ 기본품셈단가 관련 우리사업소 현장여건에 맞도록 원가재산정 필요

- 2024년도 상수도공사 기본품셈단가 중 원가재산정이 필요한 공종에 대하여 우리사업소 현장여건에 맞는 품의 적용기준 마련 및 적정한 대가 산정 필요

□ 적용 개요

ㅇ 적용범위 : 2024년 우리사업소(급수운영과)에서 시행하는 상수도공사

- 2024년 상수도공사 기본품셈 활용하여 발주예정인 급수운영과의 단위사업, 장기계속공사

ㅇ 원가재산정 대상공종 : 3개 공종

구분	공종	재산정 내용	비고
운반비	잔토처리운반	해당 집하장~매립지간 재산정
	관급자재운반(보호통)	노량진 적치장~현장간 재산정
	관급자재운반(직관별)

ㅇ 원가재산정 적용내용

- 강남구 중간 집하장 위치 선정

- 강남구 잔토처리 운반거리 적용기준 및 원가 재산정

- 강남구 자재 운반거리 적용기준 및 원가 재산정

□ 원가재산정 검토결과

ㅇ 원가재산정 시 적용기준 (2024년도 상수도공사 기본품셈단가)

- (공통) 운반속도는 서울시 도시교통본부에서 발표한 「서울시 가로별 속도조사표」적용

- (공통) 운반거리는 공종별로 적용하되, DT(24t) 주행이 가능한 주요도로 적용

- (공통) 현장~집하장 간 운반 거리·속도는 공통기준 적용

※ 운반거리 3km, 운반속도 주간 시속 20km, 야간 시속 35km 적용

- (잔토처리운반) 각종 공사에서 발생되는 잔토는 집하장에서 수도권매립지 야적장으로 반출하도록 설계하고, 계약 후 반입기준 미충족 등 사유로 사토장 위치 변동사유 발생시 별도 방침을 득한 후 시행

※ 공사중 발생되는 토사처리 및 암석처리 기준은 (붙임6) 참고

- (관급자재운반) 노량진 적치장~현장간 거리·속도로 재산정

ㅇ 잔토처리 운반 적용기준 (붙임4, 5 참조)

*********************************

******************

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 관급자재 운반 (붙임4, 5 참조)

**********************************

******************

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************

※ 산출기준 : 서울특별시 가로별 속도조사, 2024년 서울형 품셈

□ 설계서 작성시 유의사항

ㅇ 상수도공사 설계 일반지침서 등 이행 준수 철저

- 2024년도 상수도공사 기본품셈단가표 및 일반지침서 등 이행준수

- 모래운반(환토재)은 현장도착도를 원칙으로하며, 10㎥이하의 소규모 환토수량에 대하여는 중간집하장을 기준으로 환토소운반을 적용함

ㅇ 재비율 적용 철저

- 2024년 토목공사 간접공사비 적용기준(조달청)

ㅇ 설계도서간 일치여부 확인

- 공사설명서, 공사시방서, 설계도면, 내역서, 물량내역서 간 일치여부 확인

ㅇ 특정제품 사용시 특정제품선정심사위원회 개최

□ 향후계획

ㅇ ’24.1~2월 : 설계도서 작성 및 계약심사 의뢰

ㅇ ’24. 3월 : 계약의뢰

※ 계약심사구분 【본부 안전조사과-836(2024.01.25.)】(붙임8 참조)

심사구분	물품제조 구매	용역		공사
		기술용역	일반(학술)	일반공사 (토목,건축)	조경,전기 통신,설비
본청	2천만원 이상	기술심사담당관 기술심의 의뢰	2억원 이상	5억원 이상	3억원 이상
본부	-		2억원 미만 1억원 이상	5억원 미만 1억원 이상	3억원 미만 1억원 이상

- 연간단가계약공사 심사의뢰

⇒ 본청 계약심사과 : 포장도로굴착복구공사, 급수공사

⇒ 본부 안전조사과 : 긴급누수복구공사, 시설물보수공사

붙임  1. (본부) 2024년 상수도공사 기본품셈단가표 개정․보완 1부.

2. (본부) 상수도공사 설계일반지침서 1부.

3. 2024년 상수도공사 기본품셈단가표(강남구) 1부.

4. 강남구 운반거리 적용기준 1부.

5. 강남구 운반거리 산출근거 1부.

6. 건설공사 발생 토사 및 암석처리 1부.

7. 토목공사 간접공사비 적용기준 1부.

8. 2024년 서울아리수본부 계약심사 추진계획 각 1부.  끝.