문서번호	급수운영과-3170
결재일자	2024. 2. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이훈재		02/22
		김상웅
협 조
	시설운영팀장			代이원준
	급수관리팀장			代성영한
	시설관리팀장			代박용석

공급량 일일 증감 현황 분석 (2024. 2. 21.)

2024. 2. 22.(목)

중부수도사업소

(급수운영과)

2024년 유수율 향상을 위한

공급량 일일 증감 현황 분석(2024. 2. 21.(수))

우리 사업소 중블록별 공급량 일일 증감 현황을 분석하여 2024년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 일 공급량 현황(전년대비)

ㅇ 일    시: 2024. 2. 21.(수) / 기온: 최저 0.1, 최고 4.0℃

ㅇ 공 급 량: 351,622㎥ (전년대비 증 6,435㎥)

- 2월 공급량: 7,176,400㎥ (전년대비 감 –113,961㎥)

- 2024년 공급량: 18,244천㎥ (전년대비 감 -89천㎥)

ㅇ 증·감 원인: 전년 동월 대비 다량급수처(75mm이상) 13수전 증가 및 기온 변동

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석(전일 대비)                          (단위 : ㎥)

구 분	계	중구	종로구	성북구	용산구	남산01 수계보정치
증 감	1,367	-338	-479	535	1,329	-320
	0	0	0	0	0	0
2월 20일	350,255	76,294	81,222	114,976	81,279	3,516
2월 21일	351,622	75,956	80,743	115,511	82,608	3,196

□ 중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	1,367	3,004	-402	295	-956	-198	238	-1,417	-7	105	-584
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2월 20일	350,255	8,379	11,105	4,065	20,071	13,396	3,090	53,228	9,467	16,290	29,344
2월 21일	351,622	11,383	10,703	4,360	19,115	13,198	3,328	51,811	9,460	16,395	28,760

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
313	86	-139	675	-112	-45	-199	-43	65	-1,570	2,282	-24
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11,410	9,446	5,496	22,337	-4,616	33,964	13,582	1,515	5,507	43,312	32,789	7,078
11,723	9,532	5,357	23,012	-4,728	33,919	13,383	1,472	5,572	41,742	35,071	7,054

□ 중블록별 일 공급량 분석(전주 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-5,536	-2,515	-365	-137	-624	-218	-338	-2,793	-116	-1,114	-974
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2월 14일	357,158	13,898	11,068	4,497	19,739	13,416	3,666	54,604	9,576	17,509	29,734
2월 21일	351,622	11,383	10,703	4,360	19,115	13,198	3,328	51,811	9,460	16,395	28,760

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-222	-161	14	-7,752	276	-1,106	-219	-55	28	7,232	5,790	-167
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11,945	9,693	5,343	30,764	-5,004	35,025	13,602	1,527	5,544	34,510	29,281	7,221
11,723	9,532	5,357	23,012	-4,728	33,919	13,383	1,472	5,572	41,742	35,071	7,054

□ 중블록별 공급량 분석(전년 동기 대비)                (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-89,301	18,680	-51,875	-1,958	-19,606	-3,894	-2,101	84,905	-25,046	243,755	-291,042
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1.1~2.21	18,333,948	589,522	662,713	231,816	1,075,216	699,540	172,304	2,778,635	543,059	628,336	1,761,474
24.1.1~2.21	18,244,647	608,202	610,838	229,858	1,055,610	695,646	170,203	2,863,540	518,013	872,091	1,470,432

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-1,538	-12,589	-48,858	134,047	-253,304	-114,792	177,642	-10,645	-21,295	-37,035	155,189	-7,941
0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
604,511	488,416	320,186	771,075	-24,700	1,971,348	529,774	92,327	315,948	2,307,579	1,417,669	397,200
602,973	475,827	271,328	905,122	-278,004	1,856,556	707,416	81,682	294,653	2,270,544	1,572,858	389,259

※ 전년 대비 공급량 분석 : 남산01 등 유량계 보정치 미반영

□ 추진 대책

ㅇ 전년 동기 대비 공급량 증가 중블록 : (담당 팀장 및 주무관) 공급량 원인분석 후, 대책 수립

ㅇ [유수율 향상 대책] 공급량 지속적 증가 중블록 특별관리

- 추진사항: TF팀 구성, 시설물 점검, 중점 누수탐지 및 보수

- 유량감시시스템을 통한 일일, 주간, 월간 공급량 분석 철저

‣ 공급량 지속적 증가 지역 특별관리(TF팀 구성, 중점 누수탐지, 시설물 점검 등)

일일 공급량 분석	⇒	지속적 공급량 증가	⇒	TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	중점 누수탐지	⇒	시설물 보수 조치

끝.