문서번호	총무과-2391
결재일자	2024. 2. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		총무과장		서울물연구원장
임승용		양연화		02/23
				代조석주
협 조
	주무관				임정미
	주무관				송준섭

2024년 해빙기 대비

서울물연구원 청사 시설물 안전점검 추진계획

2024.   2.

서울물연구원

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2024년 해빙기 대비

서울물연구원 청사 시설물 안전점검 추진계획

총무과장 : 양연화☎3146-1720                 담당 :임승용☎1712

2024년 해빙기에 발생되는 시설물 및 공사장의 균열, 붕괴 등으로 인한 사고를 사전에 방지하기 위해 해빙기 안전관리 대책을 추진하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

ㅇ「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

ㅇ「중대재해 처벌 등에 관한 법률」제9조2항(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보 의무)

ㅇ  2024년 해빙기대비 상수도시설물 및 공사장 안전관리 추진계획(안전조사과-1637, 2023. 2.14)

□ 추진방향

ㅇ 공공기관 중대재해처벌법 시행 관련 안전사고 예방에 선제적 대응

ㅇ 해빙기 취약시설 위주 안전점검 실효성 제고

- 청사 주변 옹벽, 경사진곳 및 취약한 시설물 등 집중 점검

Ⅱ		추진계획

□ 해빙기 안전점검 일정

ㅇ 점검기간 : `24. 2. 19. ~ 3. 31.(40일간)

ㅇ 점검주체 : 서울물연구원 총무과

ㅇ 점검대상 시설

- 건  물 : 청사 3개동, 연면적(8,378.38㎡)

구 분	계	본 관	별 관	신 관
****	*******	*********	*********	*********
***	8********	*********	*********	*******

□ 점검내용

구 분	주요 점검내용
공공청사	건축물 구조적 균열과 변형, 기둥에 결함발생여부, 축대붕괴 여부 등
	청사 설비운용 점검(기전,소화,펌프,밸브류)가동상태, 폐수처리장, 등
기 타	해빙기 사고발생 취약지구 등 안전사고 위험이 높다고 판단되는시설

※ 안전점검 중 심각한 상태가 발견될 경우 민간전문가와 합동점검실시

□ 점검방법 및 조치사항

ㅇ 점검반 편성 : 총 10명

- 반장 : 총무과장

구분	계	점검반 편성
****	**	**********************************

ㅇ 점검방법(자체 점검실시)

- 해빙기 시설물 대상 공공청사 전수점검 실시

- 자체 점검반이 해빙기 대비 안전점검표에 의해 안전점검

ㅇ 점검완료 후 조치사항

- 현장시정 가능한 사항은 발견 즉시 시정

- 위험성이 높은 시설물은 정밀점검, 정밀안전진단, 보수보강 등 별도 조치계획 수립

- 점검결과와 추진내역 등은 시설물정보관리시스템(FMS)에 등재 및 관리

Ⅲ		행정사항

ㅇ 해빙기 대비 청사 시설물 안전점검 계획 수립 : `24. 2. 22.(목)

ㅇ 해빙기 대비 안전점검 결과 제출 : 2024. 3. 25.(월)까지,

- 제출기관 ; 서울아리수본부 안전조사과.

붙임 1. 2024년 해빙기 대비 안전점검표 1부.

2. 해빙기 대비 상수도시설물 점검결과서 1부.  끝.