문서번호	에스플렉스센터운영과-1569
결재일자	2024. 2. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
최경호		02/23
		서재호
협조

에스플렉스센터 공공 태양광시설 유지관리 계획

2024. 2.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 공공 태양광시설 유지관리 계획

공공태양광 시설에 대한 일상 및 정기점검을 통해 전기안전사고를 예방하고자 함

□ 추진근거

○ 서울특별시 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준(서울특별시고시 제2023-482호, '23.11.9.)

○ '24년 상반기 공공태양광 시설 안전점검 계획 알림(녹색에너지과-2572호, '24.1.29.)

□ 태양광 시설현황

위 치	시설현황 (위치)	용 량	비 고
*****	***************************** ******************************** *****************	********	**** *******
*****	****************************** *************************** *****************	********
**	*************************	********

※ BIPV(Building-Intergrated PhotoVoltaics) : 건물일체형 태양광 모듈로 창호 등에 설치

- 건물일체형 태양전지 모듈을 창호,파고라 등에 설치하여 건축부자재의 역할과 전력생산을 동시에 할 수 있는 태양광

□ 유지관리 계획

○ 대    상 : 접속반 및 인버터반, 모니터링시스템 1식

○ 점검내용

- 접속반, 인버터반 : 적외선 열화상 측정, 절연저항 및 접지저항 측정 등

- 모니터링시스템 : 통신상태 및 발전량 확인

○ 점검방법 :「붙임」점검요령에 따라 자체점검 실시

○ 점 검 자 : 전기안전관리자 등 3명

○ 점검주기

- 일상점검 : 전기안전관리자 수시 및 주기적(월1회, 분기1회) 점검

- 법정검사 : 4년 1회 (※ '23년 정기검사 실시)

○ 결과 조치 : 경미한 사항은 즉시 현장 조치하고, 부품 정비 등 시설보수는 제조업체에 의뢰하여 조치

□ 행정사항

○ '24. 2. 23. : 계획수립

○ '24. 3월 ~ 12월 : 수시/정기 안전점검 및 정비

○ '24. 6월, 12월 : 점검결과 모니터링시스템 입력

붙임  1. 점검항목 및 점검요령 1부.

2. 일상점검용 체크리스트 1부.

3. 정기점검용 체크리스트 1부. 끝.