문서번호	인력개발과-4296
결재일자	2024. 2. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	복지팀장	인력개발과장
박준우	윤선재	02/26
		김현정

'24년 연수원 태양광시설 안전관리 계획

2024. 2.

행 정 국

(인력개발과)

'24년 연수원 태양광시설 안전관리 계획
’24. 2. 26.(월)	인력개발과장 : 김현정☎2133-5750 복지팀장 : 윤선재☎5777 담당 : 박준우☎5778

연수원에 설치된 태양광 발전시설의 노후로 인한 효율저하 및 도시경관 저해, 안전사고를 예방하기 위해 안전점검을 시행 하고자 함

□ 추진근거

ㅇ '서울특별시 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준' 제12조

ㅇ '24년 상반기 공공태양광 시설 안전점검 계획 알림

(녹색에너지과-2572, ’24.1.29.)

	<공공시설 태양광 안전점검 실시 계획>
- 점검대상 : 시, 산하기관, 자치구에 설치된 태양광 발전시설 - 점검기간 : 연중(일상점검, 정기점검, 전수점검) - 점검방법 : 설비 파손 및 동작상태, 모듈/인버터/접속함 결함 여부, 청소상태 등 - 점검결과 : '24. 5. 31.까지 태양광 모니터링 시스템(http://solar.eseoul.go.kr) 입력 ·3~5월중에 실시한 일상·정기점검 체크리스트 결과 입력

□ 점검 개요

ㅇ 점검종류 : 일상점검(월1회) / 정기점검(분기1회) / 전수점검(연1회)

ㅇ 점검대상

구 분		서천연수원	수안보연수원	비고
주 소		서천군 서면 월하성길 74-87	충주시 수안보면 동진이1길 99
개원일자		'07. 6. 26	'08. 7. 11
설비현황	위 치	******	******
	용 량	********	********
	개시일	*******	*******

ㅇ 점검방법 : 정기 합동점검(인력개발과 담당자, 연수원 전기안전관리자)

ㅇ 점검시기 : 매분기별 1회(3월, 6월, 9월, 12월)

ㅇ 주요점검 내용

- 접속함 및 인버터 인근 소화기 비치 및 적정 상태

- 규정 전압 사용 및 다이오드 상태 확인

- 접속함 내 먼지 청소 상태

- 인버터 주단자대 수전전압 기준치 이내 확인

- 발전량 및 센서표시 이상 여부 확인 등

서천연수원	수안보연수원

□ 조치계획

ㅇ 점검 결과 시설 부적합 사항은 즉시 보수·개선하도록 시정 지시

- 볼트 풀림, 청소 불량 등 경미한 사항 : 현장에서 시정 조치

- 예산이 소요되는 경우, 별도 계획 수립하여 30일 이내 보수 완료

ㅇ 열화상, 접지·절연저항 측정 등 점검 및 기록관리 미비시 시정 조치

ㅇ 태양광설비 안전점검 결과 입력 : 태양광 모니터링 시스템(3월,9월)

붙임  태양광설비 점검 체크리스트 1부.  끝.