문서번호	총무과-3259
결재일자	2024. 2. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		청사팀장	총무과장
김상훈		곽대근	02/27
			박은섭
협조

해빙기 대비 청사시설물 안전점검 계획

2024. 02.

경 영 관 리 부

(총무과)

해빙기 대비 청사시설물 안전점검 계획

경영관리부장:안병희☎3146-1101 총무과장 : 박은섭☎1110 담당 : 김상훈☎1136

재난 및 안전사고 예방 관련, 해빙기 대비 청사시설물 안전점검을 통해 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

ㅇ「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제11조(안전점검 실시)

ㅇ「재난 및 안전관리법」제25조 2(재난관리책임기관 장의 재난예방조치)

ㅇ 청사 중대 시민 재해예방 안전계획[총무과-1227(2024.1.23.)]

□ 점검계획

ㅇ 점검대상 : 청사시설물(하단 ‘붙임’참조)

ㅇ 점검기간 : 2024. 2. 28. ~ 3. 8.

ㅇ 점검방법 : 안전점검 체크리스트에 의거 안전조사과와 합동점검

- 승강기, 소방 및 전기설비는 업체 유지관리 점검 및 작동기능점검으로 대체

- 건축시설물은 3종시설물 정기안전점검으로 대체

(‘시설물안전법’ 시행령 제9조에 따라 외부전문가 점검 병행 )

ㅇ 점검내용

- 구조물 균열등 주요부재 안전성 육안점검

- 시설물 손상, 결함등 기능적 위험요인등 종합적으로 분석

- 펌프등 주요 기계설비 작동상태 점검

- 전기설비 절연상태등 안전점검

- 기타 해빙기 대비 안전사고 대비 취약구분 중점 점검

□ 정기점검 추진 개요

ㅇ 건    명 : 상반기 청사시설물 정기안전점검

ㅇ 점검업체 : ********

ㅇ 점검기간 : 2024. 3. 5. ~ 3. 8.

ㅇ 소요예산 : 금3,200,000원[VAT포함]

ㅇ 점검내용 : 시설물에 대한 물리적□기능적 결함과 구조적 안전성 및 손상상태 등을 점검

ㅇ 지출방법 : 대금청구서에 의거 해당계좌 입금

ㅇ 예산과목 : 물 전문기관, 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 청사 유지관리, 공공운영비(일반관리비)

□ 행정사항

ㅇ 정기점검결과는 FMS(시설물정보관리종합시스템) 입력을 통한 점검 이력 관리

ㅇ 안전점검 결과 중대한 결함이나 위험요인 발견 시 긴급조치 시행

ㅇ 점검결과 경미한 사항은 점검 시 자체 조치

ㅇ 자체인력으로 보수가 불가한 사항은 예산 편성 후 전문업체 보수 공사 시행

따로붙임   1. 분야별 안전점검 체크리스트 1부.

2. 점검현황 사진(서식) 1부.

3. 산출기초조사서 1부.

4. 비교견적서 2부.

5. 업체자료 1부.   끝.

<붙    임>

□ 시설현황

ㅇ 기계설비

구 분	품 명	사 양	수량	비 고
보일러	온수보일러(식당)	*************	**
	관류보일러	******	**
	난방보일러(헬스장)	************	**
	가스온수기(헬스장)	************	**
	전기온수기 (화장실 / 근로자휴게실)	**********	**
냉난방기 (본관)	흡수식 냉온수기	***************************	**	*********
	냉각탑	*****************************	**	********
	냉온수 순환펌프	********************	**	*********
	냉각수펌프	********************	**	*********
냉난방기 (별관)	실내기	*************** ***************	***
	실외기	**********	**
소방설비	소방펌프(본관)	*******************	**	*********
	소방펌프(별관)	*********	**
	충압탱크	***********	**
	스프링클러 압력펌프	***************	**
배수펌프	수중모터	***************	**

ㅇ 건축시설물

시설명		시설규모			준공년도	비고
		층수	연면적(㎡)	구조
청 사	본관	***********	*******	** ****	****
	별관	*********	*******		****

ㅇ 전기설비

구 분	품 명	사 양	수량	준공일자
전기설비	수·배전반	*****	9면
	분전반	**	17면
	변압기	******	1대
비상발전기	발전기	******	1대