복  명  서

(위험물지하탱크저장소 부분 완공검사 - 가산동345-000)

명에 의하여 2024. 2. 27. 위험물 지하탱크저장소 부분 완공검사 신청에 따른 현지확인 후

그 결과를 아래와 같이 복명합니다.

2024. 2. 27.

보고자 : 소방경 강재국 , 소방위 유재광

복 명 내 용
확인일시	2024. 2. 27(화). 15:30 ~ 16:30
건 명	위험물 지하탱크저장소 부분완공 검사 신청에 따른 현장확인 결과보고 (***********)
내 용	1. 민원접수0742(2024. 2. 21.)호 및 0741(2024. 2. 21.)호와 관련입니다. 2. 위험물 지하탱크저장소 부분완공검사 신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 상 호 : *********** 나. 설치자 : *********** 다. 설치장소 : 서울시 금천구 ************ 라. 설치허가내용 ******************************************** ***************************************** ****************************************************** ※ 지하저장탱크(1기)의 구조 ○ 탱크번호및 제조번호 : TANK-01 / T-1F-A01 ○ 형상 : 사각형 ○ 규격 : 폭-4,800m 길이-7,200mm 높이-4,200mm ○ 용량 : 135,000ℓ ○ 재질 및 판두께 : SS275 / 바닥판 : 10.0mm / 측판 : 8.0mm / 상판 : 6.0mm -아래 계속-
비 고

복 명 내 용
내 용	※ 지하저장탱크(2기)의 구조 ○ 탱크번호및 제조번호 : TANK-02 / T-1F-B01 ○ 형상 : 사각형 ○ 규격 : 폭-4,800m 길이-7,200mm 높이-4,200mm ○ 용량 : 135,000ℓ ○ 재질 및 판두께 : SS275 / 바닥판 : 10.0mm / 측판 : 8.0mm / 상판 : 6.0mm 마. 확인결과 서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법제5조제4항및제9조2항,동법시행규칙제20조,동법시행규칙 제32조 〔별표8〕의 기준에 적합하므로 위험물업무처리지침에 따라 부분완공처리 및 통보하고자 합니다. 끝.
비 고	현장확인사진 붙임참조

결재	조사관		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		강재국		02/27
					이희선
협조