문서번호	정수과-2321
결재일자	2024. 3. 6.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김효민		김민섭	03/06
			서한호
협 조
	주무관			이구연
	주무관			양은영
	주무관			김광묵

'24년 정수시설물 청소 및 준설용역 계획

2024.  3.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

'24년 정수시설물 청소 및 준설용역 계획

정수 관련 시설물 청소 및 준설용역 계획을 수립 시행하여 깨끗하고 안전한 수돗물을 생산에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

○ 정수지 청소에 관한 업무지침[생산관리과-1354('04.5.25)]

- 정수지 내부에는 수중에 포함되어 유입된 침전물이 퇴적될 수 있으므로 최소한 1년에 1회 이상은 정수지를 비우고 청소를 하여야 한다.

○ 배수지 및 정수시설 항청소 비용 품 산출 및 원가계산 조정 시행
[계약심사과-742('08.12.22)]

□ 사업개요

○ 사 업 명: 2024년 정수시설물 청소 및 준설용역

○ 사 업 비: *****************************

○ 추진방법: 일반공개경쟁입찰

○ 사업내용: 정수지 청소 27,430㎡, 주벽청소 171,645㎡
경사판 상부 청소 282,728㎡, 이토제거 460㎡
소형생물 거름망 교체 1회(120개),             활성탄지 미세 거름망 청소 10회(220개)

○ 시 설 물: 정수지, 여과지, 응집지·침전지, 활성탄 흡착지, 농축조,배슬러지조, 회수조(배출수지)

□ 추진계획

○ 과업기간: 착수일로부터 ~ 2024. 12. 20.

○ 추진방법: 일반공개경쟁입찰

○ 소요예산: *****************************

- 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(정수비)

(단위 : 천원)

합계	순용역원가			기타 (일반관리비, 이윤, 부가세 등)
	재료비	노무비	경비
*******	*****	*******	******	******

○ 과업 주요내용

- 용역은 연중 시행하고 보수공사와 관련된 청소대상 시설물은 청소시기를 조정하여 청소를 할 수 있는 연간단가계약으로 발주

- 제경비는 (사)한국위생관리협회에서 발표하는 용역 표준도급비를 반영

- 안전·보건관계 법령에 관한 사항을 준용

- 평소 물에 담겨있는 정수시설물(기계, 전기, 토목 등)은 청소시 정수시설과 담당자와 합동점검 실시

- 2024년 보수공사와 관련된 정수시설물의 청소는 공사담당자와 청소일정 협의

- 폐기물 발생시 계약상대자가 처리 후 정산 등

○ 사업내용별 청소횟수

- 정수지: 연 1회

※ 정수지 청소에 관한 업무지침[생산관리과-1354('04.5.25)]

- 응집지 및 침전지: (1, 2계열)연 3회, (경사판 상부)연 5회

- 여과지: (1, 2계열)연 2회

- 활성탄 흡착지: 연 1회

- 배출수처리장: (회수조)연 2회

- 소형생물 거름망 교체: (총 120개)연 1회

- 활성탄지 미세거름망 청소: (총 220개)연 10회

○ 과업대상

- 대상시설 : 정수지, 여과지, 응집지·침전지, 활성탄 흡착지, 농축조 배슬러지조, 회수조(배출수지), 미세거름망,

- 산출면적 : 청소면적 227,803㎡, 이토제거 460㎡

처리장명	공 종	시설 현황	물량산출 (㎥/지)	지별 작업기준	소계 (㎡)	비고(월)
1. 주벽청소(응집지, 침전지, 여과지, 정수지, 활성탄 흡착지, 농축조 등)
1계열	응집지 주벽	6지	1,114.2	3회	20,055.6
	침전지 주벽		3,018.8		54,338.4
	침전지(경사판 상부)		462.8	5회	13,884
	여과지 주벽	12지	232.9	2회	5,589.6
	여과지 바닥	1지	1,616		3,232
2계열	응집지 주벽	6지	1,114.2	3회	20,055.6
	침전지 주벽		2,369.5		42,651
	침전지(경사판 상부)		494.8	5회	14,844
	여과지 주벽	12지	259.2	2회	6,220.8
	여과지 바닥	1지	1,574.4		3,148.8
정수지	1정수지	2지	6,134.8	1회	12,269.6
	2정수지	1지	7,670.7	1회	7,670.7
	3정수지	1지	7,490.3	1회	7,490.3
고도 처리	활성탄 흡착지 주벽	22지	392.8	1회	8,641.6
	활성탄 흡착지 바닥	1지	2,012.9		2,012.9
농축조	1차 농축조	1지	2,573.0	1회	2,573.0
	2차 농축조		3,125.9		3,125.9
소 계					227,803.8
2. 퇴적토사 걷기, 싣기, 운반
1,2계열	회수조(배출수지)	1지	423.3	2회	846.6㎥
	배슬러지지	1지	207.4		414.8㎥
소 계					1.261.4㎥
3. 소형생물 미세거름망 교체
1,2계열	침전지 미세거름망	12지	10개	1회	120개
4. 활성탄지 미세거름망 청소
고도 처리	활성탄지 미세거름망	22지	1개	10회	220개

□ 향후일정

○ 계약심사 의뢰: 2024. 3. 6. (시 계약심사과)

○ 사전규격 공개: 2024. 3. 15. ~ 20. (조달청 “나라장터”)

○ 계 약   의 뢰: 2024. 3. 21. (시 재무과)

□ 기대효과

○ 정수시설물에 청소 및 준설을 실시하여 깨끗한 수돗물 생산·공급

○ 견학고객에 대한 청결한 환경 이미지 제고

붙임  1. 사업설명서, 과업지시서, 시방서 1부.

2. 설계내역서 1부 .  끝.