아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	서대문구청장(어르신복지과장)
(경유)
제목	자하매설물 자료 협조 요청 회신(구립가재울데이케어센터 신축 공사)

1. '구립가재울데이케어센터 신축공사'(어르신복지과-5990호(2024.3.8.)) 관련, ***********호 주변 상수도 **** 자료를 붙임과 같이 회신하오니 자료의 사용목적 완료시에는 파기 확인서(붙임2)를 작성하여 우리사업소에 회신하여 주시기 바랍니다.

2. 또한, 건축물 철거 및 신축공사시 상수도관 손괴예방에 철저를 기하여 주민피해가 없도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

<건축물 멸실 및 터파기시 상수도관 손괴예방을 위한 시공사 안내사항>

가. 건축물 철거 공사시 착수전 반드시 상수도관 위치를 파악하고 작업자에게 숙지시킨다.

나. 상수도관의 위치가 명확히 파악되지 않을 시는 사전에 인력으로 횡단굴착을 실시하여 위치를 확인
하고 굴착 등 작업을 시행한다.

다. 건축 기초 등 터파기 작업으로 수도계량기(인입배관)이 저촉되어 이설이 필요한 경우 최소 5일전
서부수도사업소(02-3146-3500)에 문의하여 의견을 받는다.

라. 자체 이설공사 시행시 사전 사업소와 협의 상수도밸브 등을 임의로 조작하여 단수 및 녹물이 발생
하지 않도록 조작하여야 한다.

마. 부득이 상수도관 손괴 등 사고 발생 시 신속하게 서부수도사업소(02-3146-3500)으로 신고하고
현장사무실에 상수도관로도 및 비상연락망을 비치한다.(상수도관 손괴시 급수불편 민원 및 손괴비용이
부과되어 민,형사상의 손실이 발생될 수 있음)

붙임  1. GIS 관망도 1부.

2. 상수도 공간정보 자료 파기확인서 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	유미진		급수운영팀장	박상열		급수운영과장	전결 03/11
채재일
협조자
시행	급수운영과-4274	(	2024. 3. 11.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3645	/전송	02-3146-3689	/	.	/	부분공개(6)