문서번호	급수운영과-4497
결재일자	2024. 3. 18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
노병권	代노병권	03/18
		권오정
협 조

상수도 시설물 정비계획 보고

2024. 3.

강서수도사업소

(급수운영과)

상수도 시설물 정비계획 보고

2023년 구로구 관내 상수도맨홀 정밀점검 결과 정비가 시급한 불량맨홀에 대한 노후 밸브에 대한 정비 계획을 보고 드림.

□ 맨홀 정비대상 현황

연번	위 치	시설물명	규격 (mm)	조사내용	조치계획	비 고
1	오류동66-2	제수밸브	300	철개고착	철개교체
2	개봉동203-15	제수밸브	150	변실침하	변실정비
3	항동80-6	제수밸브	150	변실침하(중형)	변실정비
4	구로동685-156	제수밸브	80	변실침하	변실정비
5	구로동642-8	제수밸	150	철개마모	철개교체
6	개봉동375-13	제수밸브	100	변실침하(중형)	변실정비
7	개봉동270-59	퇴수밸브	100	변실침하(중형)	변실정비
8	개봉동270-59	제수밸브	150	변실침하(중형)	변실정비
9	구로동1119	제수밸브	200	변실침하	변실정비
10	신도림동416-28	제수밸브	300	변실침하	변실정비
11	구로동713-39	분기밸브	150	노후밸브	노후밸브 교체
12	구로동714-18	분기밸브	80	노후밸브(중형)	노후밸브 교체
13	구로동714-32	분기밸브	80	노후밸브(중형)	노후밸브 교체
14	가리봉동13-16	중간밸브	80	노후밸브	노후밸브 교체
15	가리봉동13-99	분기밸브	80	노후밸브 및 변실침하	노후밸브 교체

□ 조치의견

○ 상기와 같이 불량맨홀에 대하여 우리사업소와 계약된 『****************************************에게 작업지시(제12차)하여 시설물 유지 관리업무에 만전을 기하고자 합니다. 끝.