문서번호	급수운영과-4847
결재일자	2024. 3. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이훈재		03/18
		김상웅
협 조
	시설운영팀장			이유찬
	시설관리팀장			유세종
	급수관리팀장			이한수
	주무관			이승환
	주무관			서영인

공급량 일일 증감 현황 분석 (2024. 3. 17.)

2024. 3. 18.(월)

중부수도사업소

(급수운영과)

2024년 유수율 향상을 위한

공급량 일일 증감 현황 분석(2024. 3. 17.(일))

우리 사업소 중블록별 공급량 일일 증감 현황을 분석하여 2024년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 일 공급량 현황(전년대비)

ㅇ 일    시: 2024. 3. 17.(일) / 기온: 최저 5.4, 최고 12.2℃

ㅇ 공 급 량: 341,581㎥ (전년대비 감 -17,875㎥)

- 3월 공급량: 6,007,855㎥ (전년대비 증 96,103㎥)

- 2024년 공급량: 27,059천㎥ (전년대비 증 391천㎥) 전년대비 1일 증가(2월)

ㅇ 증·감 원인: 전년 동월 대비 다량급수처(75mm이상) 11수전 증가 및 기온 변동

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석(전일 대비)                          (단위 : ㎥)

구 분	계	중구	종로구	성북구	용산구	남산01 수계보정치
증 감	-6,149	-2,693	-4,119	5,514	-4,281	570
	0	0	0	0	0	0
3월 16일	347,730	65,702	83,520	120,621	83,817	5,930
3월 17일	341,581	63,009	79,401	126,135	79,536	6,500

□ 중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-6,149	1,193	943	-73	78	-128	-136	3,633	107	-986	-2,882
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3월 16일	347,730	10,645	11,514	4,827	20,749	14,472	3,752	52,951	10,003	17,625	28,154
3월 17일	341,581	11,838	12,457	4,754	20,827	14,344	3,616	56,584	10,110	16,639	25,272

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-594	-447	-341	-983	-252	-766	-484	87	245	-150	-4,286	73
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11,841	8,466	4,999	13,888	-5,824	32,647	14,359	1,473	5,987	42,618	34,889	7,695
11,247	8,019	4,658	12,905	-6,076	31,881	13,875	1,560	6,232	42,468	30,603	7,768

□ 중블록별 일 공급량 분석(전주 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-2,424	-1,839	174	-277	-272	370	113	2,204	19	-343	6
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3월 10일	344,005	13,677	12,283	5,031	21,099	13,974	3,503	54,380	10,091	16,982	25,266
3월 17일	341,581	11,838	12,457	4,754	20,827	14,344	3,616	56,584	10,110	16,639	25,272

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
501	332	111	-874	324	-362	276	21	75	2,621	-5,658	54
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,746	7,687	4,547	13,779	-6,400	32,243	13,599	1,539	6,157	39,847	36,261	7,714
11,247	8,019	4,658	12,905	-6,076	31,881	13,875	1,560	6,232	42,468	30,603	7,768

□ 중블록별 공급량 분석(전년 동기 대비)                (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	391,893	47,812	-60,116	5,898	69,932	-2,868	6,574	40,403	-31,189	357,781	-288,966
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1.1~3.17	26,667,882	850,319	961,353	337,098	1,489,660	1,045,762	251,387	4,192,206	796,121	933,492	2,487,512
24.1.1~3.17	27,059,775	898,131	901,237	342,996	1,559,592	1,042,894	257,961	4,232,609	764,932	1,291,273	2,198,546

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
4,890	-9,470	-68,179	227,616	-336,420	-160,041	285,002	-20,358	-11,692	-1,010	334,448	1,846
0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
891,046	706,907	466,736	1,160,570	-71,716	2,851,289	769,905	140,149	452,422	3,329,305	2,053,533	572,826
895,936	697,437	398,557	1,388,186	-408,136	2,691,248	1,054,907	119,791	440,730	3,328,295	2,387,981	574,672

※ 전년 대비 2월 날짜 1일 증가(29일) 및 남산01 등 유량계 보정치 미반영

□ 추진 대책

ㅇ 전년 동기 대비 공급량 증가 중블록 : (담당 팀장 및 주무관) 공급량 원인분석 후, 대책 수립

ㅇ [유수율 향상 대책] 공급량 지속적 증가 중블록 특별관리

- 추진사항: TF팀 구성, 시설물 점검, 중점 누수탐지 및 보수

- 유량감시시스템을 통한 일일, 주간, 월간 공급량 분석 철저

‣ 공급량 지속적 증가 지역 특별관리(TF팀 구성, 중점 누수탐지, 시설물 점검 등)

일일 공급량 분석	⇒	지속적 공급량 증가	⇒	TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	중점 누수탐지	⇒	시설물 보수 조치

끝.