문서번호	도로보수과-2139
결재일자	2024. 3. 25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		하승환	03/25
			엄기영
협조

도로굴착신청 현장조사서-하수8

2024. 03

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소		서울특별시 광진구 자양로 150
	성 명		광진구 치수과 (이도영)
굴착 위치			군자로141~면목로22-1, 면목로28~면목로30, 면목로24~면목로28
굴착 목적			중곡-2 소구역 하수관로 정비공사(2권역-2차)-시도(차도)
포 장 별			굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
모손궤규모	계		1.5~3.0	518	1,332.5	하수도공사 (D=450mm, D=600mm H=1.5m) 공사기간 (2024.3.20~ 2024.11.30)
	아스팔트	소규모 포장	2.5	167	417.5
			1.5	36	54
			1.5	56	84
		평삭포장	3.0	167	501
			3.0	36	108
			3.0	56	168
	보도
위 치 도
조사자 의견	2021년이전 포장으로 굴착가능(광진구 도로굴착심의 도면번호83~84,87) 2. 노후하수관정비공사로 굴착깊이에 따른 하수관주변 다짐철저히 필요. 3. 편도 1차로중 1차로 굴착예정이며, 교통소통대책 철저히 준비필요. 4. 원인자 임시포장복구(BB-2) 후 평삭 및 덧씌우기(WC-3 1등급)작업 필요함.

D=600mm : 167m

D=450mm : 36m

D=450mm : 56m

위 치 : 면목로(면목로2 ~ 면목로32) 천호대로방향

2024. 03. 25

보 고 자  실무관 정 원 근