문서번호	생활환경연구부-2951
결재일자	2024. 3. 25.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		산업환경팀장	생활환경연구부장
신덕영		이준연	03/25
			권승미
협 조

2024년 악취 및 대기분야 정도관리 계획

2024. 3.

생활환경연구부

(산업환경팀)

2024년 악취 및 대기분야 정도관리 계획

악취 및 대기분야의 시험 검사 능력 향상, 정확성 및 신뢰도 확보를 위한 정도관리 계획을 수립하여 실시 하고자함.

Ⅰ		추진개요

□ 추진목적

ㅇ 자체 정도관리 계획을 통한 악취 및 대기 검사 시스템 효율적인 운영

ㅇ 외부기관 실시 과학원 숙련도 참가, 전문기관 교정 검사 의뢰 등 정도관리 실시로 신뢰도 확보

□ 관련법규 및 추진근거

ㅇ 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제18조의2 (시험·검사기관의 정도관리)

ㅇ 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 제11조 (측정기기의 정도검사)

ㅇ 환경분야 시험·검사 등에 관한 법률 시행령 제 13조의3 (시험·검사기관 등)

ㅇ 환경시험 검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정 (과학원 고시 제2022-84호)

□ 추진방향

ㅇ 주요 분석 항목 외부기관 평가를 통환 신뢰도 확보

ㅇ 관련 법 및 공정시험기준 개정에 의한 제반 문서 수정 및 현행화

II		추진계획

□ 악취 및 대기분야 주요 항목 숙련도 시험 참가 및 측정기기 교정검사

ㅇ 악취 및 대기분야 숙련도 참가

- 악취 분야 : 복합악취, 톨루엔, 아세트 알데하이드 등 총 8항목

- 대기 분야 : 굴뚝(먼지) 시료 채취

ㅇ 시험·검사 측정 기기 정도(교정) 검사

- 시료 채취장치 등 시험에 영향을 끼치는 주요 기기등에 대한 정확도 조사

□ 공정시험기준 개정에 따른 문서 개정

ㅇ 품질문서(시험지침서) 보완 및 개정

ㅇ 내부정도관리 수행

III		세부추진계획

□ 악취 및 대기분야 숙련도 참가

ㅇ 분야 및 대상 항목

분야	대상항목	담당자
대기	굴뚝(먼지)시료채취	********
악취	복합악취	***
	톨루엔, 자일렌, 스타이렌	***
	아세트알데하이드, 뷰틸알데하이드, 프로피온알데하이드, n-발레르알데하이드	***

ㅇ 대기분야 (1항목)

- 수행 기간 : 2024. 3. ~ 5. (예정)

- 수행 방법 : 굴뚝(먼지) 시료 배출 현장에서 시료 채취 및 분석 실시

- 결과 평가 : 항목평가 80점 이상 취득 시 만족, 기관평가 총점 90점 이상 적합으로 평가

ㅇ 악취분야 (8항목)

- 시료배포시기 : 2024. 5. ~ 10. (예정)

- 수행 방법 : 표준시료를 일정장소에서 대상 기관이 직접 시료를 채취 및 배포하여 분석하고 그 결과를 환경시험·검사 종합운영시스템에 입력

- 결과 평가 : Z 값(Z-score)에 의한 평가([eqn: LEFT . vert Z RIGHT | LEQ 2] 적합, [eqn: LEFT . vert Z RIGHT | >2] 부적합)

□ 시험·검사 측정기기 정도·교정 검사

ㅇ 기간 : 2024. 4. ~ 12.

ㅇ 정도검사

- 장비 사전 점검 후 지정된 검사기관(한국환경공단, 한국산업기술시험원)에 의뢰

- 2024년 정도검사 대상 목록

연번	대상명	회사명 (기기고유번호)	검사 주기(년)	직전 정도검사월	정도검사예정월	비고
1	******** ***************	*********** ******	*	*******	****** ******
2	********* **************	************** **************	*	*******	*******
3	********* **************	************** ************	*	*******	*******
4	********* **************	************* **************	*	*******	*******
5	*********** ******	****** ********	*	*******	*******
6	*********** ******	****** ********	*	*******	*******
7	*********** ******	****** ********	*	*******	*******
8	*********** ******	****** ********	*	*******	*******
9	*********** ******	****** ********	*	*******	*******

ㅇ 교정검사

- 측정기기 소급성 관리를 위하여 식의약품부 품질관리 교정시(4월, 10월)현장·반출하여 기기 교정

- 2024년 교정검사 대상 목록

연번	대상명	대상 갯수	검사 주기(년)	직전 정도검사월	정도검사예정월	비고
1	******** ********	*	*	*******	*******	******
2	*****	*	*	*******	*******	******
3	***	*	*	*******	*******	******
4	***** *************	*	*	*******	*******
5	***	*	*	*******	*******
6	********	*	*	*******	*******
7	*******	*	*	*******	*******
8	*****	*	*	*******	*******	******
9	*******	*	*	*******	*******	****
10	*******	*	*	*******	*******	******

□ 품질문서 보완 및 점검

ㅇ 기간 : 2024. 1. ~ 12.

ㅇ 추진근거

- 대기오염공정시험기준 개정 (국립환경과학원고시 제 2022-7호, 2022. 2. 7.)

- 악취공정시험기준  사전행정예고문 (국립환경과학원 공고 제2023-492호,2023.10.25.)

ㅇ 대기 및 악취분야 시험지침서 점검 및 보완 개정

ㅇ 지침서 내 시험 관련 서식 점검

□ 내부정도관리

ㅇ 기간 : 2024. 2. ~ 12.

ㅇ 내용

- 정도관리의 주기적인 측정·분석 결과를 이용한 정도보증

- 측정·분석 결과의 정확성을 위해 시험 항목별 공정시험기준 및 시험지침서(SOP)에 따라 정확도·정밀도 등 연 1회 이상 실시

※ 분석자의 교체, 분석장비의 교체, 시험방법 변경 등이 발생한 경우 수시로 실시

IV		기대효과

ㅇ 악취 및 대기분야에 대한 시험 검사 능력 향상

ㅇ 시험검사 결과의 정확성 및 신뢰성 확보로 인한 직원 업무 역량 제고

V		행정사항

ㅇ 시험지침서(SOP) 수정하여 정도관리 담당에게 통보

ㅇ 정도 검사 대상 장비 담당자별 유효기간 내 검사 확행

ㅇ 교정 검사 주관부서(식의약품부) 품질관리 기기 교정 업무 협조