문서번호	급수운영과-5272
결재일자	2024. 3. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이훈재		03/25
		김상웅
협 조
	시설운영팀장			이유찬
	시설관리팀장			代박용석
	급수관리팀장			이한수
	주무관			이승환
	주무관			서영인

『2024년 유수율 향상을 위한』

공급량 일일 증감 현황 분석('24. 3. 24)

2024. 3. 25.(월)

중부수도사업소

(급수운영과)

2024년 유수율 향상을 위한

공급량 일일 증감 현황 분석(2024. 3. 24.(일))

우리 사업소 중블록별 공급량 일일 증감 현황을 분석하여 2024년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 일 공급량 현황(전년대비)

ㅇ 일    시: 2024. 3. 24.(일) / 기온: 최저 10.5, 최고 23.4℃

ㅇ 공 급 량: 344,340㎥ (전년대비 감 –25,081㎥)

- 3월 공급량: 8,535,924㎥ (전년대비 증 98,857㎥)

- 2024년 공급량: 29,587천㎥ (전년대비 증 394천㎥,) 전년대비 1일 증가(2월)

ㅇ 증·감 원인: 전년 동월 대비 다량급수처(75mm이상) 11수전 증가 및 기온 변동

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석(전일 대비)                          (단위 : ㎥)

구 분	계	중구	종로구	성북구	용산구	남산01 수계보정치
증 감	-4,558	-2,652	-993	9,400	-10,182	131
	0	0	0	0	0	0
3월 23일	348,898	66,170	83,896	120,487	85,213	6,868
3월 24일	344,340	63,518	82,903	129,887	75,031	6,999

□ 중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-4,558	137	111	206	574	-58	98	8,349	98	778	-1,724
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3월 23일	348,898	10,655	12,610	4,760	21,073	14,892	3,926	50,839	10,240	16,803	28,224
3월 24일	344,340	10,792	12,721	4,966	21,647	14,834	4,024	59,188	10,338	17,581	26,500

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-365	138	-143	-1,865	-815	-222	-73	68	312	2,996	-13,251	93
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11,532	8,795	4,851	15,351	-5,075	31,302	14,269	1,409	6,094	42,362	36,173	7,813
11,167	8,933	4,708	13,486	-5,890	31,080	14,196	1,477	6,406	45,358	22,922	7,906

□ 중블록별 일 공급량 분석(전주 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	2,759	-1,046	264	212	820	490	408	2,604	228	942	1,228
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3월 17일	341,581	11,838	12,457	4,754	20,827	14,344	3,616	56,584	10,110	16,639	25,272
3월 24일	344,340	10,792	12,721	4,966	21,647	14,834	4,024	59,188	10,338	17,581	26,500

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-80	914	50	581	186	-801	321	-83	174	2,890	-7,681	138
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11,247	8,019	4,658	12,905	-6,076	31,881	13,875	1,560	6,232	42,468	30,603	7,768
11,167	8,933	4,708	13,486	-5,890	31,080	14,196	1,477	6,406	45,358	22,922	7,906

□ 중블록별 공급량 분석(전년 동기 대비)                (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	394,647	55,956	-66,139	7,019	71,904	-5,966	8,656	-7,724	-36,285	379,535	-279,250
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1.1~3.24	29,193,197	925,420	1,051,529	368,589	1,629,493	1,149,186	276,068	4,633,127	871,979	1,029,982	2,695,498
24.1.1~3.24	29,587,844	981,376	985,390	375,608	1,701,397	1,143,220	284,724	4,625,403	835,694	1,409,517	2,416,248

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
3,935	-7,875	-75,956	247,775	-355,628	-180,131	314,204	-23,147	-13,163	5,872	348,036	3,019
0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
978,606	773,064	511,793	1,291,859	-85,780	3,101,758	841,981	153,423	496,465	3,635,013	2,239,820	624,324
982,541	765,189	435,837	1,539,634	-441,408	2,921,627	1,156,185	130,276	483,302	3,640,885	2,587,856	627,343

※ 전년 대비 2월 날짜 1일 증가(29일) 및 남산01 등 유량계 보정치 미반영

□ 추진 대책

ㅇ 전년 동기 대비 공급량 증가 중블록 : (담당 팀장 및 주무관) 공급량 원인분석 후, 대책 수립

ㅇ [유수율 향상 대책] 공급량 지속적 증가 중블록 특별관리

- 추진사항: TF팀 구성, 시설물 점검, 중점 누수탐지 및 보수

- 유량감시시스템을 통한 일일, 주간, 월간 공급량 분석 철저

‣ 공급량 지속적 증가 지역 특별관리(TF팀 구성, 중점 누수탐지, 시설물 점검 등)

일일 공급량 분석	⇒	지속적 공급량 증가	⇒	TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	중점 누수탐지	⇒	시설물 보수 조치

끝.