아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	금 천 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	부산소방본부 아파트화재 피난·진압전술 재현실험 결과 공유(이첩)

1. 소방청 화재대응조사과-2286(2024.03.25.)호와 관련입니다.

2. 부산소방본부에서 재개발구역 철거예정 공동주택 활용, 개정 아파트 화재피난 행동요령과 외부방수 기법 실효성 입증 실험 결과를 붙임과 같이 공유하오니, 아파트 화재대응시 참고하시기 바랍니다.

<실험개요>

ㅇ (실험기간) 2024. 1. 16.(화) ~ 3. 21.(목) / 약 3개월

ㅇ (실험장소) 부산광역시 남구 문현3구역 주택재개발 지역

ㅇ (참석인원) 부산·울산·창원 화재조사관 / 부산소방 영상제작팀

* (세부인원) 부산 전문감식팀 15명, 울산?창원 화재조사관 6명, 영상제작팀 6명

ㅇ (실험내용) ① 방문 밀봉 방법에 따른 내부 연기 유입 비교 실험

② ‘마른수건’과 ‘젖은수건’, ‘대피용손수건’ 유독가스 차단 비교

③ 개구부에 올바른 외부방수 시 발화층 전체 온도변화 측정

<실험결과>

① (연기유입) 테이프(방열·은박 등) 밀봉 시 실내 연기유입 차단 효과 우수

- 대책 : 연기 유입 방지를 위해 문틀 상부·측면부 밀봉 조치 홍보 필요

② (유독가스) 대피용손수건, 젖은 수건이 마른 수건보다 유독가스 차단 우수

③ (외부방수) 최성기 화재 시 개구부를 통한 올바른 외부방수 시 전체 온도 저하 확인

붙임  2024년 아파트화재 예방대응 추가 재현실험 결과 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 시흥119안전센터장
소방장	공상윤		대응총괄팀장	원유성		재난관리과장	03/28
박종현
협조자
시행	재난관리과-1679	(	2024. 3. 28.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-6441	/전송	02-2187-8384	/	sangyun5103@seoul.go.kr	/	부분공개(5)