문서번호	정수과-3266
결재일자	2024. 3. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
서상훈		김민섭	03/29
			서한호
협조
	주무관		김광묵

응집제 저장탱크 청소 계획

2024. 3.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

응집제 저장탱크 청소 계획

뚝도아리수정수센터소장 :서한호☎3146-5501 정수과장 : 김민섭☎5540 담당 : 서상훈☎5555

응집제*********** 저장탱크 및 배관 청소작업을 실시하여 안정적인 약품투입으로 보다 깨끗하고 효율적인 수돗물 생산에 힘쓰고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 조달구매계약조건: 저장탱크 등 년 1~2회 청소 실시

□ 응집제 납품업체 교체 및 장기사용에 따라 주기적인 청소 필요

❍ 응집제의 특성상 장기 사용시 고형물이 발생하여 저장조 바닥에 침전될 수 있으며, 고형물로 인해 밸브 및 배관의 막힘사고 발생

Ⅱ		응집제탱크현황

□  응집제*********** 저장탱크 현황

구분	위치	저장시설규격(m)	저장용량	탱크재질	비고(납품업체)
***	***** *******	************************	******	**** ******	*****
*****		************************	****		****

Ⅲ		작업계획

□ 작업시기

❍ *****************************

□ 작업내용

❍ 응집제 탱크 내 슬러지제거 및 바닥청소

❍ 탱크와 연결된 배관 세정 작업 실시

❍ 주탱크 먼저 청소 후 주탱크와 연결된 하부배관 청소

❍ 청소 전 약품배관 변경 및 응집제 ********** 교차 사용

***********************************

□ 안전관련 협조사항

❍ 청소 작업전 청소업체에 특별안전교육보고서, 작업위험성평가,   작업허가서, 안전보건 확보의무사항 이행서약서 등 징구: 붙임 서식참조

❍ 청소 실시 전 작업자에 대한 안전보건 교육 실시

❍ 밀폐공간작업확인서 작성 및 산소농도 측정: 붙임 서식참조

❍ 최소 작업하루 전 탱크 뚜껑 열어두어 탱크 내 환기

※ 작업자 안전을 위하여 입구에 출입금지 표지 설치

□ 기타사항

❍ 청소업체 담당자*********** 반드시 사전 현장점검 실시토록 안내

❍ 응집제 재고량 파악 후 청소전 응집제 소진 및 변경 실시

Ⅳ		향후계획

□ 청소 완료 후 응집제 입고 조치

붙임  1. 밀폐공간작업 사전허가서 1부

2-1. 특별안전보건교육일지(뚝도) 1부

2-2. 특별안전보건교육일지(업체) 1부

3. 밀폐공간작업안전관리 교육자료 1부

4. 작업위험성평가 1부

5. 현장대리인선임계 1부

6. 안전보건확보 의무사항 이행서약서 1부   끝.