문서번호	친환경건물과-2897
결재일자	2024. 2. 28.
공개여부	부분공개(5,8)
방침번호

		시 민
주무관	환경영향평가팀장	친환경건물과장
김나연	최미경	02/28
		이주영A

[검토계획]양동구역 제4-2·7지구 도시정비형 재개발사업 환경영향평가서(초안) 검토계획

양동구역 제4-2·7지구 도시정비형 재개발사업

환경영향평가서(초안) 검토계획

친환경건물과

양동구역 제4-2·7지구 도시정비형 재개발사업

환경영향평가서(초안) 검토계획

중구 남대문로5가 395번지 일원 「양동구역 제4-2·7지구 도시정비형
재개발사업」환경영향평가서(초안)에 대한 검토계획을 수립·시행하고자 함

1		사업개요

ㅇ 사 업 명 : 양동구역 제4-2·7지구 도시정비형 재개발사업

ㅇ 위    치 : 서울특별시 중구 남대문로5가 395번지 일원

ㅇ 사 업 자 : 와이디427피에프브이 주식회사

ㅇ 주관구청 : 중구청(도심정비과)

ㅇ 건축개요

구 분			내 용	비 고
지역, 지구			일반상업지역, 대공방어협조구역, 정비구역(도시환경정비사업), 역사도심(4대문안), 과밀억제권역, 중점경관관리구역
용 도			업무시설 , 숙박시설, 판매시설
구역면적(㎡)			20,350.70
	공공시설부담면적(㎡)		1,397.20
	획지면적(㎡)		18,953.50
건축면적(㎡)			9,473.85
연면적		지상층	200,694.81
(㎡)		지하층	141,196.95
		합 계	341,891.76
건폐율(%)			49.98	법정 50% 이하
용적율(%)			1042.14	상한 1079% 이하
개방형녹지(㎡)			7,385.00(38.96%)
공개공지면적(㎡)			5,689.90(30.02%)	법정 10% 이상
조경면적(㎡)			3,214.34(16.96%)	법정 15% 이상
건축규모			지하 10층 지상 33층(업무시설), 지상 39층(숙박시설)
최고높이(m)			142.9m(업무시설), 142.9m(숙박시설)	최고높이 143m 이하
주차대수			2,461대	법정 2,180대 이하

2		추진경위

ㅇ 2023. 10.  4. : 제15차 서울특별시 도시계획위원회 심의(결과 : 보류)

ㅇ 2023. 11. 22. : 제5차 서울특별시 도시계획위원회 수권소위원회 심의

(결과 : 수정가결)

ㅇ 2024.  2. 16. : 환경영향평가서(초안) 접수

ㅇ 2024.2.28.~3.29. : 초안 공람·공고(3.11. : 주민설명회)

3		세부 추진계획

ㅇ 평가항목

구분	항목수	평가항목 설정
중점평가항목	11	대기질, 온실가스, 수질, 토지이용, 토양, 지형·지질, 동·식물상, 친환경적자원순환, 소음·진동, 경관, 일조장해
현황조사항목	2	기상(미기상 포함), 인구주거

ㅇ 평가서(초안) 검토의뢰

- *****************************

- ***************************************

※ ************************************************************************************

ㅇ 평가서(초안) 검토회의(안)

- 일시/장소 :***********************************

- 참석대상 : ******************

붙임  1. 환경영향평가심의위원회 명단 1부.

2. 검토의견 양식 1부.

3. 환경영향평가서(초안) 1부(별첨).  끝.