2024. 3월 펌뷸런스 자동심장충격기(AED) 점검표				결재	소방장				진압3대장		119안전센터장
당산119안전센터-1177					김용남				최평일		04/01
											강우선
점 검 일 시	2024년 3월 30일		소방서/ 부서명	당산119안전센터
제품명(제조사)	(주)씨유메디칼시스템		제조년일	2020.4.21.
제품시리얼번호	G1S06E44g		차랑번호 (설치장소)	998노4169 (펌프차)
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			V
2. 패드(패들)
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			V
- 1개이상의 여분 패드가 있음			V				유효기간: 25.5월(3) : 성인
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			-
3.케이블 및 커넥터
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			-
- 심장충격 패들 케이블			-
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			V
4. 배터리
- 완충되어 있음			V
- 완충된 여분 배터리 있음			-
5. 일회용품
- 심전도용 전극			-
- 기록용지			-
- 패들인 경우 전극용 젤리			-
6. 작동 점검
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			V
- 심장충격 기능 이상 없음			V
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			-
7. 사용실적
- 1개월 사용실적(횟수 기재)			V				( 0 ) 회
점 검 자 계급 소방장 성명 김 용 남								김용남