아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2024년 가스계소화설비 설치대상 화재안전조사 계획

1. 예방과7771('24.3.28.)호「2024년 가스계소화설비 설치대상 특별 안전관리 계획알림」과 관련입니다.

2. 가스계소화설비 설치대상의 부주의 등 원인에 의한 소화약제 방출사고 예방 및 인명피해 방지를 위한「2024년 가스계소화설비 설치대상 화재안전조사 계획」을 다음과 같이 알려드리니, 각 화재안전조사관은 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 추진기간 : 2024년 4월 ~ 6월(3개월 간)

나. 추진대상 : 총 46개소(CO2 등 혼용설치 대상)              (단위:개소)

계	CO2	혼용설치(186)
		CO2+할론+할로겐	CO2+할론	CO2+할로겐
46	33	4		9

※ 가스계소화설비 종류 : 이산화탄소소화설비, 할론소화설비, 활로겐화합물 및 불활성기체소화설비

다. 조사방법 : 부분조사(화재안전조사관 2인 1조)

라. 조사방법 :「화재예방법 시행령」제7조 제1호~제4호, 제7호·제9호·제11호·제14호·제15호

마. 추진기관 : 화재안전조사 및 안전컨설팅

바. 중점 추진사항

- (화재안전조사) 안전성 강화를 위한 소방시설 및 피난·방화시설 집중 점검        · 가스계소화설비 등 소방시설 유지관리 여부 및 안전 취약요소 사전 제거

· 방호구역 등 피난대피통로 피난·방화시설 유지관리 여부 확인 여부 등

☞ 위법사항 적발 시 관계법령에 따라 무관용 원칙 적용, 엄정한 법집행

- (안전컨설팅) 관계인 대상 방출사고 초기대응방법 및 경고문 표지 부착 지도

· 방출사고 사례 전파 및 맞춤형 설비 위험성, 소화설비 동작시 초기대응방법

· 수동기동장치 임의조작 금지(화재시 사용) 경고문 표지 부착 권고 등

· CO2 설치대상(전시관, 박물관 등) 질식·중독 저위험* 소화약제 교체 권고

* 불활성가스계(IG-100, IG-541, IG55), 할로겐화합물계(HFC-23, HFC-125) 등

3. 행정사항

화재안전조사 등 현장 방문 시 대상처 관계인에게 “조사사유 및 조사범위” 등 사전 안내하여 주시고, 추진 결과는 2024. 6. 30.(금) 까지 제출 및 소방예방정보시스템 입력(현행화)하여 주시기 바랍니다.

※ 화재안전 중점관리대상 및 소방안전 특별관리시설물 등 화재안전조사와 병행 추진

붙임  1. 71.2024년 가스계소화설비 설치대상 특별 안전관리 계획 1부.

2. [관계인용] 안전관리 체크리스트 및 안전수칙 1부.

3. 가스계소화설비 화재안전조사 대상(조별배정) 1부.  끝.

조사관	신동진		검사지도팀장	백정현		예방과장	04/01
홍현기
협조자
시행	예방과-4369	(	2024. 4. 1.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-6981-5681	/전송	02-2187-8142	/	sindong0316@seoul.go.kr	/	부분공개(5)