문서번호	시설관리과-5799
결재일자	2024. 4. 9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
김유빈	代김준영	04/09
		조임남

노량진배수지 소방시설 작동점검 추진계획

2024.  4

남부수도사업소

(시 설 관 리 과)

노량진배수지 소방시설 작동점검 추진계획
’24. 4. 9.(화)	시설관리과장 :조임남☎3146-4590 기전팀장 : 오정훈☎4614 담당 : 김유빈☎4626

노량진배수지 소방시설에 대하여 관계법령에 근거하여 의무점검인 “소방시설 작동점검”을 실시하여 시설물 유지관리와 화재예방 등 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 근거규정

ㅇ 소방시설 설치 및 관리에 법(이하 소방시설법) 제25조(소방시설등의 자체점검 등)

- 특정소방대상물은 소방시설등에 대하여 정기적 자체점검 또는 기술자격자로 하여금 정기점검 필요

ㅇ 동법 시행규칙 제20조 및 별표3(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상 등)

- 작동점검은 「소방시설법」 별표3의 2호에 따라 동법 시행령 제5조에 따른 특정소방대상물에 해되므로 작동기능점검 실시 대상

ㅇ 동법 시행규칙 제23조(소방시설등의 자체점검 결과의 조치 등) 및 소방시설 자체점검사항 등에 관한고시 제3조(점검사항□세부점검방법 및 소방시설등점검표 등)

- 작동기능점검 또는 종합정밀점검을 실시 후 점검 및 조치결과 보고 의무

Ⅱ		점검개요

□ 점 검 일 : ******************

□ 점검대상

ㅇ 시 설 명 : 노량진배수지(동작구 본동 258-1 송수펌프동)

- 주 구 조  : 철근 콘트리트조(지하1층, 지상2층)

- 시설면적  : 대지면적38,798m2, 연면적 1,736.94m2

ㅇ 용    도 : 공공업무시설(특정소방대상물)

□ 점검방법

ㅇ 점검인력 : 3명(소방시설관리사 1인, 보조기술인 2인)

ㅇ 소방시설 장비활용 기능 및 작동시험

- 화재안전기준, 건축법 등 관련법령의 기준 적합여부

- 방수압력 측정계, 절연 저항계, 전류 전압 측정계, 열감지기 시험기, 연기감지기 시험기 등 필요한 장비를 활용하여 기능점검

ㅇ 상세 점검대상

구분	점검설비	점검기구
소화설비	소화기, 자동소화장치, 이산화탄소설비	방수압력측정계 절연저항계 전류전압측정계 열감지기시험기 조도계
경보설비	자동화재탐지설비, 누전경보기, 자동소화장치
피난설비	인명구조기구, 유도등, 비상조명 등
기타설비	방화문 등 기타설비

□ 지출내용

ㅇ 소요예산 : *******************

ㅇ 점검업체 : ****************************

ㅇ 지출방법 : 법인카드로 결제 후 결제계좌로 입금

ㅇ 예산과목 : 안전하고 안정적인 아리수 공급, 시설물 관리 최적화, 아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리, 배급수비, 지급수수료(소방시설 점검 수수료)

Ⅲ		조치계획 및 행정사항

□ 작동점검 지적사항 조치

ㅇ 경미사항은 점검 시 또는 점검 후 즉시 현장 시정 조치

ㅇ 중대사항 등은 “별도 조치계획”을 수립하여 보수 시행

□ 행정사항

ㅇ 작동점검 실시결과 보고서 관할소방서에 제출

붙임 : 1. 과업내용서 1부.

2. 관련규정 1부.

3. 견적서 및 산출기초조사서 각 1부.  끝.