문서번호	공간정보담당관-3542
결재일자	2023. 3. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	공간정보기획팀장	공간정보담당관		디지털정책관
유병민	이봉주	서미연		03/21
				김진만
협 조
	주무관		장인호
	주무관		송기성

국가 도심항공교통(UAM) 시범운항을 위한

3차원 디지털 트윈 구축 결과 보고

2023.  3.

디지털정책관

(공간정보담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	한국국토정보공사, 한국공항공사
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	■	□	보도자료 배포 및 기획보도 등
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

국가 도심항공교통(UAM) 시범운항을 위한

3차원 디지털 트윈 구축 결과 보고

'25년 도심항공교통(UAM)*⁕상용화를 위한 시범지역******* 디지털 트윈을 구축하여 운항 시뮬레이션, 관제, 교통연계 등 다양한 분야에 활용을 지원하고자 함

*도심항공교통(Urban Air Mobility) : 전동 수직 이·착륙기로 이동하는 도심교통시스템

□ 추 진 배 경

ㅇ 한국형 도심항공교통 운항을 위한 UAM비행 모의실험 환경 구축 필요

- 수직 이·착륙 시뮬레이션, 분석, 자율주행, 관제 등                 ********

ㅇ 市 전역 디지털 트윈 환경 구축으로 UAM 모의실험에 필요한 3차원 공간정보 구축 및 모의실험 환경 협력체계 가능        ***********

ㅇ UAM 실증사업에 의한 국가공간정보 DB구축 확보 필요**********

******

□ 추 진 경 위

ㅇ UAM 실증사업에 따른 기관간 협력방안 회의       : ’22. 2.

※ 서울시-한국국토정보공사 UAM 시범노선 DB구축 협력 논의

ㅇ 실증사업 추진을 위한 협력회의(3회)               : ’22. 3. ~ 5.

※ 3D 실감형 시범노선 DB구축방법, 기관간 역할, 예산부담 등 논의

ㅇ 사업공동발주 협약체결(LX, KAC → 市)                  : ’22. 7.

ㅇ 발주 및 용역사업 추진(LX, KAC, 市)                 : ’22. 8.~12.

ㅇ UAM DB 사업성과물 등 S-Map 이관 및 서비스       : ’23. 1.~3.

□ 추 진 개 요

ㅇ 사 업 명 : 도심항공교통 운항을 위한 3차원 공간정보 구축 사업

ㅇ 사업기간 :  ’22. 7. ~ 12.

ㅇ 사업대상 : 김포↔삼성 시범구간, 버티포트·허브 등 가상 DB 구축

ㅇ 주요 사업내용

- 대상지별 중요도에 따른 도시모델 수준별(LOD) DB구축

*도심항공교통 시범노선 80㎢, DEM·DSM(1m) 및 정사영상(10cm이하) 제작

*시범노선 비행구간 등 : S-Map 3D 데이터로 구축

- UAM 이․착륙지(버티허브․버티포트), 비상착륙지 4곳 실내․외 DB구축

ㅇ 추진방법 : 사업 공동발주 협약에 따른 DB구축사업 용역추진

	<사업 공동발주 협약>
****************************** ********************************************* ************************************************** ****** ******************************************* ************************************* ************************************** ******** *************************************************** ************************************************************ *****************************

□ 추 진 성 과

ㅇ S-Map 기반의 사업대상지 도심항공교통모델 구축

- 항공촬영(사진 및 라이다)기반의 LOD2.5 도심항공 교통모델 구축

*도심항공교통 시범노선인 김포공항 ~ 삼성역 80㎢

※ 기존 건물모델은 비용 절감을 위해 AI자동 매칭방식을 적용하여 구축

- 고품질의 해상도 10cm 이하 실감정사영상 제작

*	*
*****	************

- 경로비행에 필요한 시설물, 장해물 등 3차원 공간정보(LOD2.5) 구축

******************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ UAM 이·착륙지, 비상착륙지 LOD4 실내·외공간정보 구축

- 버티허브(김포공항), 버티포트(삼성역), 비상착륙지 4곳 실내․외 DB

※ 3D 도시모델의 LOD 수준은 CityGML의 건물 형태 기준을 준용하여 구축

[참 고] 도시모델수준별 유형

① 단순박스형 ② 지형정보를 반영한 정밀도시모형 ③ 실사도시모형 ④ 통합도시모형

□ 향 후 계 획

ㅇ UAM DB이관에 따른 S-Map 등 활용사례 서비스 탑재 : ’23.3.~4.

ㅇ ****************************************

□ 기 대 효 과

ㅇ 도심항공교통 시범구역의 3차원 디지털 트윈정보 구축을 통해 드론택시 등 자율주행 조기 상용화 지원

ㅇ 3차원 정밀 디지털 트윈 모델을 기반으로 항공교통관리의 체계적인 대응으로 효율적인 관제 및 의사결정 지원

ㅇ 우리시에서 구축한 3차원 디지털 트윈정보의 다양한 활용범위 확대.  끝.