문서번호	급수운영과-6244
결재일자	2024. 4. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김원일		김영환	04/12
			권오정
협 조

양천구 작업일보(4월12일 금요일)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024.4.12

강서수도사업소

급수운영과

2024년 4월12일(금) 날씨:맑음	근무자	기계운영주사보 기계운영주사 전기운영주사	김 원 일 김 영 찬 이 성 진

접 수 현 황

접수건수

6

처리건수

6

미처리건수

0

누적건수

218

민  원  처  리  현  황

작      업      내      용

구분

내역

처  리

누적 건

□ 양천구 업무처리

*급수불편 민원처리

*****************************************

***********************************

************************************

***********************************

*************************************

************************************

*시설물점검

-양천구 E코스(이상없음)

분	구경 (mm)	연장(km)	순 찰 노 선
A코스	500~900	10	사업소→양천구청→신정로→까치산입구 → 가로공원→강서로→신정배수지→사업소
B코스	500~900	9	사업소→오목교→목동배수지→모세미길→목마공원 → 안양천길→목동중학교→사업소
C코스	500~1500	11	사업소→오목로→신정네거리역→ 신월로→신월배수지→ 트럭터미널→양천구청→사업소
D코스	500~900	13	사업소→신서중학교→화곡역→신월IC→국회대로 → 목동서로→양천근린공원→사업소
E코스	500~900	15	사업소→이대목동병원→안양천로→신목동역→목동중앙로 →국회대로→신정역→사업소
▷ 순찰내용(육안점검) 시설물(매설관로, 노출관로, 현수관로, 배수지, 가압장), 맨홀 누수발생 및 철개 소음 발생,도로 침하 여부 등 상수시설물의 이상 유무 확인
점 검 결 과				E코스 : 이 상 없 음

소 ㆍ 불 출 수

인 입 관 동 결

0

0

인입관 노후

0

3

인 입 관 누 수

0

1

계량기 교체

0

0

수요가(옥내)

옥 내 누 수

0

1

옥내배관 노후

0

5

옥내배관 협소

0

0

옥내배관 동결

0

6

앵글밸브 조절

0

4

역류방지변 부속 제거

3

63

앵글밸브 교체

0

1

밸브디스크 교체

0

0

앵글밸브 캡조임

1

14

밸브손잡이 교체

0

1

자 체 처 리

(수요가 귀책사항)

2

34

주계량기퇴수

0

1

적수, 이물질

0

2

담당자 이첩

0

3

복구업체이첩

(밸브교체)

0

20

기타(맨홀소음)

0

6

시 설 물(담당자 인계)

제수변실 정비

0

0

제수변조절 및 점검

0

49

긴 급 누수

누수복구 의뢰

0

2

옥내, 옥외탐지이첩

0

2

누수복구 현장점검

0

0

계

6

218