문서번호	정수시설과-1043
결재일자	2024. 4. 12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
김석규		강석윤	04/12
			함태광
협조

유해 및 위험기계

안전검사 시행 계획

2024. 4.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

유해 및 위험기계

안전검사 시행 계획

『산업안전보건법』제93조(안전검사)에 의거 안전검사 주기가 도래한 대상 설비에 대하여 검사를 시행하고자 아래와 같이 보고드림.

설비현황

***********

*****************************************************

검사주기 및 적용대상

검사주기: 최초 3년 이후 2년마다

적용대상: 크레인 및 호이스트 2톤 이상, 압력용기 0.2MPa 초과, 컨베이어

금회 검사대상 설비

*************

******************************************************************************

조치의견

『산업안전보건법』제93조에 의거 안전검사 주기가 도래한 설비에 대해 검사를 의뢰하여 설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

검사기관: (사)대한산업안전협회 서울지역본부

검사수수료: *******************

***********************************************************************

※ 안전검사 수수료(고용노동부 공고 제2021-321호)

검사예정일: 2024. 4. 30.(화)

납부방법

정수시설과 일상경비로 교부받아 안전검사 기관에 무통장 입금

• 예 금 주: (사)대한산업안전협회 서울지회

• 계좌번호: **********************

예산과목: 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수, 일반운영비, 지급수수료(재무회계과목: 정수비)

붙임  유해, 위험기계(크레인, 호이스트, 압력용기, 컨베이어 벨트) 설치 현황 1부.  끝.