문서번호	시설보수과-3623
결재일자	2024. 4. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
김영현		이화신	04/16
			김만호
협 조
	관리단속과장			이우승
	도로보수과장			김순수
	기전과장			이상연

2024년 풍수해 대비 종합상황실 운영계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부도로사업소

(시설보수과)

2024년 풍수해 대비 종합상황실 운영 계획

2024년 여름철 풍수해(태풍·호우) 대비 신속한 재난대응체계 구축을 위해『종합상황실 운영계획』을 수립하여 재난을 효과적으로 예방하고자 함.

Ⅰ		개 요

□ 관련근거

❍「재난 및 안전관리 기본법」 제16조, 제17조(지역재난안전대책본부)

❍「서울특별시 재난 및 안전관리 기본 조례」 제14조

□ 기본 방향

❍ 일상화된 이상기후에 대한 신속하고 체계적 대응체제 구축

❍ 부서별 비상근무체계 확립 및 통합재난대응체계 구축

Ⅱ		종합상황실 운영 계획

□ 기간별 운영 계획

❍ 예비기간 : 수방기간 전·후 1개월씩

- 2024.4.15.~5.14.(1개월) / 10.16.~11.15.(1개월)

- 30㎜/일 이상 강우예보 또는 필요시, 상황유지 및 긴급한 수방상황 대처

❍ 수방기간 : 2024.5.15. ~ 10.15.(5개월)

- 평시근무(30㎜/일 미만 강우예보시)

▶ 평일주간 : 시설보수과 근무자

▶ 야간, 휴일 : 당직근무자

- 보강근무(30㎜/일 이상 강우예보시)

▶ 평일주간 : 시설보수과 근무자

▶ 야간, 휴일 : 시설보수과 직원 2명,  당직근무자

- 비상근무(1,2,3단계) : 단계별 비상근무 시행

※ 서울시 재난안전대책본부 상황판단회의 개최(치수안전과 주재), 비상근무 단계 결정 후 전파(풍수해 재난 현장조치 매뉴얼)

□ 단계별 비상근무 체계

구분	기상 상황	근무 인원 (야간, 휴일)	조치사항
평 시	o 징후감시 필요시 o 예방활동 필요시 (강우량 30mm/일 미만 강우예보)	o 사업소 당직자	o 비상연락체계 유지
보 강	o 강우량 30mm/일 이상 예보시 o 월계1교 수위 15.7m미만 및 상류지역 기상상황 감안	o 시설보수과 2명 o 사업소 당직자	o 비상연락체계 유지 o 재해취약시설 순찰 o 하천공사장 대피계획 이행
1단계 (주의)	o 호우주의보 발령시 - 3시간 60mm 이상 예보 - 12시간 110mm 이상 예보 o 한강대교 수위 4.5m 도달시 o 태풍주의보(순간풍속20m/s 이상 등)	o 수방 필수요원 1/4 (조별 근무 : 1개조) ※ 상황에 따라 - 직영반 1개반 근무	o 전직원, 비상상황 문자 전파 o 재해취약시설 정비확인 o 하천공사장 대피준비 o 배수펌프 점검 및 가동
2단계 (경계)	o 호우경보 발령시 - 3시간 90mm 이상 예보 - 12시간 180mm 이상 이상 예보 o 홍수주의보(한강대교 수위 8.5m) o 태풍경보(순간풍속 26m/s, 총강우량 200mm이상)	o 수방 필수요원 1/2 (조별 근무 : 2개조) ※ 상황에 따라 - 기전과 직원 현장 지원 - 직영반 2개반 근무	o 하천공사장 대피 o 수방자재, 장비 출동 준비 ※ 전직원 비상근무 문자 전파 (응소대기) o 배수펌프 점검 및 가동
3단계 (심각)	o 홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m 예상시 o 태풍ㆍ호우로 인한 대규모 재난발생 가능성 확실 시 o 이재민 다수 발생	o 수방 필수요원 1/2 (조별 근무 : 2개조) ※ 상황에 따라 - 전직원 동원 - 사무실 근무자 현장지원 - 직영반 근무(3개반)	o 월계1교 수위 17.2m시 전직원 비상근무 명령 o 취약도로 통제 등 o 배수펌프 점검 및 가동

※ 각 부서에서는 위 상황근무자 외 전직원의 비상연락체계를 정비하여 재해상황 발생시 긴급동원에 차질이 없도록 조치

□ 조직 체계

종합상황실

북부도로사업소장

상황총괄반			복구반			행정지원반
시설보수과			도로보수과,기전과			관리단속과
• 기상정보(특보)보고 및 전파, 비상근무 발령 • 수해상황 접수, 통계 작성 보고 • 종합상황실 유지 및 상황정리 등 운영 총괄 • 강우량, 하천수위, 방류량 등 자료수집 및 분석			• 포장도로 순찰 • 지하차도 등 도로시설물 점검ㆍ정비 • 지하차도, 터널 등 기전시설 점검ㆍ정비 • 기전시설물 재해원인 조사 및 응급조치ㆍ복구 • 차량 등 장비지원 및 조종원 명령에 관한 사항 • 지하차도 등 현장근무자 관리ㆍ감독			• 공무원 비상소집 및 근무상태 점검 • 기타 행정사항

□ 인원 및 장비 보유 현황

❍ 인원 현황

구분	계	관리단속과	도로보수과	시설보수과	기전과	공무직
수방필수	72	12	8	7	33	14

※ 필수요원 제외 : 정문(방호실) 3명,  과적 기동단속반 등

❍ 장비 보유 현황

덤프트럭	다목적차	로더	더블캡	5톤 메가트럭	고소작업차	굴삭기
2	1	1	3	1	5	1

Ⅲ		배수펌프 운용 계획

□ 배수펌프 시설 현황(개소별 각 3대, 월계 4대)

지하차도명	규격	수량	구입년도
창동	30HP, 3.2㎥/min, 250㎜	2	2014/2016
	60HP, 7㎥/min, 250㎜	1	2016
녹천	50HP, 4.5㎥/min, 200㎜	3	2014
하계	20HP, 2.5㎥/min, 150㎜	1	2015
	30HP, 4.0㎥/min, 200㎜	2	2014
월계	50HP, 6.5㎥/min, 250㎜	4	2014/2015 /2020(2대)
월계2	50HP, 6.5㎥/min, 250㎜	3	2016/2017(2대)
월계3	50HP, 15㎥/min, 350㎜	2	2019
	10HP, 0.8㎥/min, 100㎜	1	2019
방학	20HP, 3㎥/min, 150㎜	2	2015
	30HP, 6.5㎥/min, 250㎜	1	2020
담터	30HP, 5㎥/min, 250㎜	3	2018
정릉, 솔샘 인수봉로	자연배수

※ 2대 배수펌프로 50년 강우빈도 배수능력 보유(예비용 배수펌프 1대)

□ 수방대기 응급조치 및 협력업체

장비	업체명	대표 (현장대리인)	주소	전화번호 (현장대리인)
배수펌프	대웅기업주식회사	서의석 (이태준)	경기도 김포시 양촌읍 학운신단2로 53-33	031-984-9151 ************* (*************)
배전반 (전기안전관리)	㈜세이프코어	김균호	서울특별시 동대문구 장한로 21	*************
비상발전기	비케이발전기서비스	정창교	구로구 경인로43길 42 나동사열 248호	02-2685-7255 *************

□ 비상용 수방장비

❍ 지하차도 침수 등 비상 발령시 비상용 배수펌프를 현장에 즉시 투입, 가동, 운영하여 조속한 시설복구 및 시설물 정상 유지관리

장비명	규격	수량	구입년도	보관장소
배수(수중)펌프	5HP, 0.5㎥/min, 80㎜	2	2001	녹천지하차도 수방창고
	10HP, 0.5㎥/min, 80㎜	1	2021
	20HP, 3.0㎥/min, 150㎜	2	2001
	75HP, 3.5㎥/min, 200㎜	1	2001
배전반	75HP, 20HP, 5HP	1	2001
	20HP, 20HP, 5HP	1	2001
	20HP, 10HP, 5HP, 5HP	1	2022
양수기	13HP, 1.7㎥/min, 100㎜	10	2011
	5.5HP, 0.93㎥/min, 80㎜	3	2006
후렉시블관(SUS)	200mm, 6m	7	2013
PVC 고압호스	100mm, 30m	3	2001
	150mm, 20m	5	2001
	200mm, 10m	6	2001
	80mm, 100m	1	2021
	75mm, 50m	3	2001

□ 운용시기

❍ 수방기간 중 침수 발생 시

□ 사용 및 지원 대상

❍ 자체 시설물 침수 시

❍ 권역별 상호지원 요청 시

□ 사용 및 지원 가능 대상

❍ 5.5HP(3대), 5HP(2대), 10HP(1대), 13HP(10대), 20HP(2대) 펌프는 소규모 침수 발생 시

❍ 75HP(1대) 펌프는 대규모 침수 발생 시 현장 지원

Ⅳ		행정사항

❍ 인사발령 등으로 인한 근무자 교체 시 신규 발령자로 대체

❍ 비상발령에 의한 비상근무자는 지문인식기(사업소 정문, 창동지하차도 등)  지문인식 후 종합상황실(시설보수과) 근무기록부(응소대장) 서명

- 수방비상 근무자 급량비 지급(식권 지급 : 8,000원/식)

❍ 수방기간(2024.05.15.~10.15.) 수방담당 당직 근무 제외

- 수방담당 : 지방시설주사 김영현, 지방시설서기 송준행

❍ 직영반 비상근무 : 직영반 담당자 별도 명령

- 상황에 따라 탄력적 운영

❍ 우기전 조치 예정 작업

- 지하차도 펌프실 집수정 점검 및 준설 : 4월~5월초

❍ 기전과 업무

- 지하차도 침수방지 대책 자체 계획 수립 및 운영

※ 펌프, 배전반 등 가동여부 수시 확인

(시운전 완료/ 자체점검 : 매주, 전문업체 점검 : 매월)

붙임  1. 수방 비상근무조 편성 1부.

2. 수방근무 일정표 1부.

3. 유관기관 비상연락망 1부.

4. 직원 비상연락망 1부.

5. 보고서식 1부.

6. 수방 비상근무자 응소대장 1부.

7. 지하차도 침수 대응체계(북부도로사업소) 1부. 끝.