차량계 하역 운반기계 작업계획서(4.17.-수)

담 당 자	팀 장	과 장
김예림	김대영	2024. 4. 18.
		04/18
		이정수
안전관리자	남궁종두

작업일시	*********************************
작업장소	****************************
작업내용	낙엽 및 녹지 부산물 운반					수량			********************
작업방법	***********************************************
하역운반 기 계	장 비 명		1톤 포터(화물자동차) 2대						보험가입	가입
	조종원 자격 확인		성명) 1톤 포터: ********* 자격) ****
	장비 현황	제한속도	폭	최소선회반경			최대적재능력			최대인양높이
		1톤: 50km/hr	****	********			******			*
화물제원	종 류		낙엽마대
	크기(L×H×W),부피		****
	단위 및 운반 중량		*********************************
	결속방법		*******
작업장소	작업장소크기		여의도공원(산책로 2.5km-폭2m) / 월드컵공원 (10*8m)
	이동경로 폭		약 2.5~3m
	작업장소 지반상태		아스팔트, 보도블럭 등(포장도로) / 흙길(비포장도로)
	이동경로 지반상태		아스팔트 등 (포장도로) 및 흙길(비포장도로)
작 업 근 로 자	작업지휘자		***
	신호수		위치(1): ***					위치(2):
			위치(3):		위치(4):
	작업보조자		위치(1):****		위치(2):****
			위치(3):		위치(4):
	보호구 지급		□안전모 □안전화 □안전대 □기타(보안경, 방진마스크)
	교육 확인		********************
안전관리 및 신호방법	□육성 및 수신호 □경광봉 □무전기사용 □라바콘 □기타( 작업중표지판 )
	안전관리용품		경광봉 1 개, 라바콘 2개, 작업중 표지판 2개
	주 요 임 무		작업자 보호장구 착용 감시, 작업장 주변 접근 통제, 작업차량 이동 동선 확보 등 안전관리, 기타 작업 중 안전 유해•위험요인 감시 등
기 타 (협조 및 주의사항 등)	접촉사고, 전도 사고 등 예방을 위해 작업장 주변 통제 및 신호수 근무 철저 작업전 준비운동 실시로 근골격계 장애 예방(50분작업 10분 휴식 준수) 작업시 휴대전화 사용금지

작업 전 점검사항	1. 근 로 자: □보호장구 지급, □신호장구 지급, □투입인력 건강상태 2. 교 육: □작업 도구 및 장비 운영 요령, □작업중 유의사항 □기계 조작방법 숙지(운전자) 3. 장비점검: □장비 작동상태, □방호장치 부착상태, □사용연료 확인, □소모품 준비 4. 작업현장: □지반 조건 확인, □ 위험/경고/안내 표지판 설치 □전도/전락(顚落) 방지조치, □신호수 배치

차량계 하역 운반기계 작업계획도
포함사항	작업위치, 운행경로, 작업반경, 출입 통제범위, 지장물(전선) 위치 등
* **********

**	*****	*	***	*	*****	*

붙임: 작업전 체크리스트 1부.  끝.