【별지 제3호서식】

물품계약심사 요청(잔류염소 수질연속자동측정기 구매설치)

부분공개(5,6)

시 행	정수과-4172
시행일자	2024. 4. 19.
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		정수과장	광암아리수정수센터소장			결재
진정선		조우현	04/19
			최철웅
협 조
	주무관				박성혜

건 명	잔류염소 수질연속자동측정기 구매설치		요청기관			광암아리수정수센터
산출금액	**********************
구 매 예정일자	계약일부터 31일		입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)			2024. 4
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 정수과 ․ 작 성 자 : 진정선 (전화번호 : 02-3146-5369)
예산내역	세부사업명			예산과목			예산액(천원)
	수질연속자동측정기 구매			시설비 및 부대비			64,460,000
특정제품선정심사위원회 개최대상 여부		√ 해당			☐ 해당 없음
************ ** 사업대상 : 잔류염소 수질연속자동측정기 구매설치 2대 - 사업기간 : 2024.4 ~ 6월 - 소요예산 :*********** - 사업내용 : 침전지 및 여과지 통합수의 잔류염소 계측기를 신규구매 설치하여 염소 투입률 결정에 활용 - 구매방법 : 공개경쟁입찰(제한경쟁입찰)
◦ 첨부서류 1. 수질연속자동측정기 구매계획 2.산출기초조사서 1부 3. 과업지시서 또는 규격․사양서 1부 4. 특정제품선정심사위원회 결과 서류(심의결과 보고서, 심의의결서, 의결사항) <해당시> 각 1부 5. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	발신명의

물품구매 산출기초조사서

◦ 건  명 : 잔류염소 자동연속측정장치 구매 설치

						(단위: 원)
품 명	규격	단위	수량	조사가격		적용단가	금액
				*****	*******
1. 무시약식 잔류염소계 (스탠드형)	polarographic type	EA	2	************** *	************* *	************* *	************* *
	측정범위 : 0~3mg/L
	output : 4~20mA DC, RS-485
	power : AC100V~240V, 50/60Hz
	repeatability : ±2%
	response time 90% within 2 min
	electrode : CLR-161
	Transmitter : CWM-160E(S)
2. 잔류염소계 부대시설	스탠드(SUS, H1500 x T420 x L540), hole 16mm	EA	2	********	********	**********	***********
3. 설치 및 자재비	전원 및 신호 케이블 포설	식	1	********** * * *	******* * * *	********** * * *	********** * * *
	잔류염소계 신설 HMI 수정
	배관 자재 및 전원, 신호케이블 자재
	배관 연결 작업
소계				*	*	*	***********
부가세				*	*	*	**********
합계				*	*	*	***********

작성자 :    지방환경연구사       성명  진정선       (인)

확인자  :    정  수  과  장       성명  조우현       (인)