문서번호	급수운영과-7298
결재일자	2024. 4. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이훈재		04/23
		김상웅
협 조
	시설운영팀장			이유찬
	시설관리팀장			유세종
	급수관리팀장			이한수
	주무관			이승환
	주무관			서영인

『2024년 유수율 향상을 위한』

공급량 일일 증감 현황 분석('24. 4. 22.)

2024. 4. 23.(화)

중부수도사업소

(급수운영과)

2024년 유수율 향상을 위한

공급량 일일 증감 현황 분석(2024. 4. 22.(월))

우리 사업소 중블록별 공급량 일일 증감 현황을 분석하여 2024년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 일 공급량 현황(전년대비)

ㅇ 일    시: 2024. 4. 22.(월) / 기온: 최저 15.0, 최고 24.1℃

ㅇ 공 급 량: 370,165㎥ (전년대비 감 -24,271㎥)

- 4월 공급량: 8,027,030㎥ (전년대비 증 104,981㎥)

- 2024년 공급량: 40,132천㎥ (전년대비 증 481천㎥,) 전년대비 1일 증가(2월)

ㅇ 증·감 원인: 전년 동월 대비 다량급수처(75mm이상) 9수전 증가 및 기온 변동

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석(전일 대비)                          (단위 : ㎥)

구 분	계	중구	종로구	성북구	용산구	남산01 수계보정치
증 감	27,334	16,167	12,233	3,477	-3,510	1,033
	0	0	0	0	0	0
4월 21일	342,831	61,636	84,301	126,983	77,815	7,904
4월 22일	370,165	77,803	96,534	130,460	74,305	8,937

□ 중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	27,334	-83	-982	-795	83	86	53	4,920	135	390	7,972
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4월 21일	342,831	12,172	13,251	5,171	20,756	14,760	4,025	55,230	10,660	16,849	26,392
4월 22일	370,165	12,089	12,269	4,376	20,839	14,846	4,078	60,150	10,795	17,239	34,364

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
957	2,322	327	11,592	1,595	3,175	-925	32	-17	2,236	-5,307	-432
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11,866	8,084	4,962	15,196	-6,093	28,259	14,561	1,595	6,381	43,660	27,396	7,698
12,823	10,406	5,289	26,788	-4,498	31,434	13,636	1,627	6,364	45,896	22,089	7,266

□ 중블록별 일 공급량 분석(전주 대비)                  (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	-51	-842	579	-316	688	386	201	-568	898	49	2,072
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4월 15일	370,216	12,931	11,690	4,692	20,151	14,460	3,877	60,718	9,897	17,190	32,292
4월 22일	370,165	12,089	12,269	4,376	20,839	14,846	4,078	60,150	10,795	17,239	34,364

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-46	435	-196	382	-88	861	-1,374	-7	143	2,243	-5,768	217
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12,869	9,971	5,485	26,406	-4,410	30,573	15,010	1,634	6,221	43,653	27,857	7,049
12,823	10,406	5,289	26,788	-4,498	31,434	13,636	1,627	6,364	45,896	22,089	7,266

□ 중블록별 공급량 분석(전년 동기 대비)                (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	481,168	101,151	-82,000	12,620	76,906	-3,891	20,697	-123,583	-48,069	465,162	-242,906
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.1.1~4.22	39,651,202	1,227,626	1,423,256	498,000	2,213,997	1,571,721	379,409	6,392,813	1,182,543	1,435,460	3,567,562
24.1.1~4.22	40,132,370	1,328,777	1,341,256	510,620	2,290,903	1,567,830	400,106	6,269,230	1,134,474	1,900,622	3,324,656

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산7	남산3	보광가1
-6,282	-15,453	-111,191	336,690	-447,424	-244,417	437,050	-28,892	-10,954	663	392,420	2,871
0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1,348,809	1,061,388	698,119	1,881,995	-125,456	4,076,265	1,150,736	206,081	673,641	4,931,339	3,017,113	838,785
1,342,527	1,045,935	586,928	2,218,685	-572,880	3,831,848	1,587,786	177,189	662,687	4,932,002	3,409,533	841,656

※ 전년 대비 2월 날짜 1일 증가(29일) 및 남산01 등 유량계 보정치 미반영

□ 추진 대책

ㅇ 전년 동기 대비 공급량 증가 중블록 : (담당 팀장 및 주무관) 공급량 원인분석 후, 대책 수립

ㅇ [유수율 향상 대책] 공급량 지속적 증가 중블록 특별관리

- 추진사항: TF팀 구성, 시설물 점검, 중점 누수탐지 및 보수

- 유량감시시스템을 통한 일일, 주간, 월간 공급량 분석 철저

‣ 공급량 지속적 증가 지역 특별관리(TF팀 구성, 중점 누수탐지, 시설물 점검 등)

일일 공급량 분석	⇒	지속적 공급량 증가	⇒	TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	중점 누수탐지	⇒	시설물 보수 조치

붙임  2024.4.22. 구역유량계유입,유출비교 1부.  끝.