문서번호	생산관리과-4049
결재일자	2024. 4. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	생산관리과장	생산부장
백창진	김형준	04/23
		어용선
협 조
	안전조사과장		은정호
	수질과장		이창하
	기전설비과장		윤양호
	주무관		윤여민

'24년 2분기 취·정수시설물 안전점검 계획

2024. 4.

생  산  부

(생산관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

’24년 2분기 취·정수시설물 안전점검 계획

생산부장 :어용선☎3146-1301 생산관리과장 :김형준☎1310 담당 : 백창진☎1316

집중안전점검과 병행한 2/4분기 취·정수시설물 안전점검을 실시하여 안정적인 아리수 생산체계를 구축코자 함.

Ⅰ. 추진개요

□ 추진 근거

ㅇ ’24년취·정수 시설물 안전점검 계획(생산관리과-261, ’24. 1. 9.)

ㅇ ’24년 상수도시설 집중안전점검 실행계획(안전조사과-4076, ’24. 4. 18.)

□ 점검 개요

ㅇ 점검대상 : 4개 취수장, 6개 정수센터

ㅇ 추진기간 : ’24. 4. 24.(수)~5. 22.(수)

- (1차점검)4. 24.~5. 3. / (2차점검)5. 8.~ 5. 22.

ㅇ 추진방법 : 정수센터 자체점검(1차) + 통합점검(2차)

ㅇ 주요분야 : 풍수해 대비, 집중안전점검(중점), 유충방지(중점)

- (풍 수 해) 지반 및 각종 시설물 안정성, 수방자재 적정 여부

- (집중안전) 취·정수 시설물에 대한 전반적인 유지관리 적정 여부

- (유충방지) 청결상태 및 소형생물 유입 방지, 제거시설 적정 관리

※ 1/4분기 본부통합점검 및 4월 외부기관(환경부) 점검하였으나, 최근 “이천시 소형생물” 발생과 관련하여 금회 추가점검 시행

<’23년도 집중안전점검 추진 실적>

· 점검기간 : ’23. 4. 17.~5. 31.

· 지적건수 : 14건(전체 조치 완료)

합계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
14	4	3	1	2	2	2

Ⅱ. 점검 방법

□ 집중안전점검과 병행한 점검 절차

점검대상 입력	➜	점검 시행	➜	결과 입력	➜	후속조치
정수센터 담당자 (‘24.4.19.까지)		1차(자체) / 2차(합동) (‘24.4.24.~5.22.)		정수센터 담당자 (점검 후 즉시 입력)		해당 정수센터 담당자 (점검상황에 따라 조치)

※ ********************************************

□ 1차 점검(정수센터 자체 점검)

ㅇ 기    간 : ’24. 4. 24.~5. 3.

ㅇ 점검분야 : 풍수해 대비 점검

ㅇ 점 검 반 : 정수센터 자체 점검계획 수립 후 실시

□ 2차 점검(본부 합동 점검)

ㅇ 기    간 : ’24. 5. 8.~5. 22.

ㅇ 점검분야 : 집중안점점검, 유충방지

ㅇ 점검방법 : 본부 합동점검반(안전조사과 포함) + 외부민간전문가

※ (외부민간전문가) 토목·건축 시설물 및 전기분야

구 분		광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
점검일자		5. 8.(수)	5. 9.(목)	5. 10.(금)	5. 20.(월)	5. 21.(화)	5. 22.(수)
점검대상		정수장	정수장	취·정수장	취·정수장	취·정수장	취·정수장
아리수본부	생산	***	***	***	***	***	***
	수질	***	***	***	***	***	***
		***	***	***	***	***	***
	기전	***	***	***	***	***	***
		***	***	***	***	***	***
	안전	***	***	***	***	***	***
전문가	시설	*** ****	*** ****	*** ****	*** ****	*** ****	*** ****
	전기	*** ******	*** *******	*** *******	*** *******	*** ******	*** ******

Ⅲ. 주요 점검 내용

□ 집중안전점검(붙임 2 체크리스트)

ㅇ (시설/수질) 정수처리 주요 공정 적정 운영 여부 등

- 각종 水 구조물 누수 발생 여부

- 생산 및 조정 시설 적정 운영 여부

- 정수처리 공정별 수질관리 분야 일체

- 약품주입설비, 염소주입시설, 염소가스 중화설비 이상 유무 등

ㅇ (기전분야) 밸브류·전기·계측제어 설비 적정 운영 여부 등

- 주요 밸브류 가동상태 및 수질계측기기 이상 유무

- 유량계 검·교정 실시 및 정상 작동 여부 등

□ 소형생물 분야(붙임 3 체크리스트)

ㅇ 시설 운영 현황

- 소독약품 투입, 잔류염소 및 잔류오존, 역세척 주기 등 현황 점검

- 공정수 모니터링 운영 현황

ㅇ 소형생물 유입차단 시설 설치 및 운영 상태

- 정수장 주변 및 취약시설 청결 상태 여부

- 소형생물 서식 환경 정비 상태

- 방충시설 및 설비 등 관리 상태 이상 유무 등

□ 풍수해 분야(붙임 4 체크리스트)

ㅇ (토목건축) 기초 지반, 절토부, 굴착사면, 옹벽 등의 변형 여부 등

ㅇ (기계전기) 특·고압 전기설비 및 각종 모터펌프 적정 여부 등

ㅇ (수방자재) 양수기 및 비상발전기, 각종 수방자재 적정 여부 등

Ⅳ. 행정 사항

□ 자체점검 및 집중안전점검 철저

ㅇ (자체점검) 풍수해 분야 점검표 작성하여 5. 3.(금)까지 제출

- 즉시 보수가 필요한 사항은 단가계약업체를 활용하여 조치

- 조치에 시간이 소요되는 지적사항은 안전사고 등 피해가 발생하지 않도록
응급조치 후 향후 계획 수립하여 제출

ㅇ (집중안전) 대시민 홍보 및 관리시스템 결과 입력·후속조치 철저

□ 협조 사항

ㅇ (정수센터) 각종 재해예방 위한 자체 안전 점검 강화

- 정수장 상시 안전순찰 강화로 재해 사전예방

- 여름철 집중 호우 대비 위한 배수로 등 상시 점검

ㅇ (안전조사과) 기관장 등 현장점검 참여 독려

붙임  1. (안전조사과)’24년 상수도시설 집중안전점검 실행계획 1부.
2. 집중안전점검 분야 체크리스트 1부.
3. 소형생물 분야 체크리스트 1부.
4. 풍수해 분야 체크리스트 1부.  끝.