문서번호	정수과-4324
결재일자	2024. 4. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		이철재	04/23
			강승곤
협조	주무관		김거성
	주무관		이승태

원수 전처리용 모래여과기 교체 계획

2024. 4.  .

암사아리수정수센터

(정  수  과)

원수 전처리용 모래여과기 교체 계획

암사아리수정수센터소장 : 강승곤☎3146-5701 정수과장 : 이철재☎5740 담당 :서홍교☎5743

노후되어 사용이 불가능한 원수 전처리용 모래여과기를 교체하고자함

□ 관련근거

○ 2024년 수질자동계측기 운영관리 계획(정수과-2382, ‘24.03.04)

- 한강 원수 전처리용 모래여과기를 센터에서 사용하고 있는 동일 제품으로 교체

□ 교체개요

○ 교체대상

모델명(제조사)	방식	댓수	용 도	설치년도	내용연수	비고
FS-3 (TOA-DKK, 일본)	양통식 연속여과법	2	- 페놀, 시안, 생물경보장치 전처리용 - 원수 TOC, 알칼리도 전처리용	2007년 2005년	10년

○ 교체사유 및 내용

- 노후, 고장으로 사용 불가, 수입제품으로 부품 확보 등 운영 및 정비 어려움

- 장마 등 고탁도 유입 대비, 센터에서 사용중인 모델과 동일 제품으로 신속 교체

· 원수 암모니아계측기용 모래여과기(2대) : SF-1000(주-나노하이텍, 한국)

□ 교체계획

○ 사 업 명 : 원수 전처리용 모래여과기 구매·설치

○ 사업기간 : 계약일로부터 50일

○ 소요예산 : 19,800천원 이내(부가세 포함)

- 예산과목 : 정수센터 시설 유지보수, 정수비, 수선유지비[수질(자동)분석장비 유지관리]

○ 구매물품

물품명	수량	물품분류	규 격	설치지점	비고
전처리용 모래여과기	2대	정수장비 (47101514)	- 모델명 및 제조사 : SF-1000(나노하이텍) - 여과방식 : 양통식 연속여과방식 - 여 과 재 : 모래(입경 0.8~1.0mm)	실험실 (계측기실)

○ 구매방법 : 수의계약(추정가액이 2,000만원 이하, 1인 견적 수의계약 가능)

붙임 : 지침서, 산출기초조사서, 견적서 각 1부. 끝.