문서번호	급수운영과-7437
결재일자	2024. 4. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김기문		박상열	04/24
			代박상열
협 조
	급수관리팀장			신정우
	주무관			이기명

2024년 배수지 내부 방식공사 하자검사 계획

(가좌배수지 2호지)

2024.  4.

서부수도사업소

(급수운영과)

(가좌배수지 2호지)

2024년 내부 방식공사 하자검사 계획

2022년 시행 된『가좌배수지 2호지 내부 방식공사』에 대한 2024년 상반기 하자검사 및 조치계획을 보고 드림.

□ 공사 개요

구 분	내 용	비 고
공 사 명	가좌배수지(2호지) 내부 방식공사
공 사 기 간	2021.08.13. ~ 2022.04.29.
하 자 기 간	2030. 04. 28.까지
최종정산금액	************
도 급 사	서현이엔디㈜ 대표 김희배 - 패널방식: ECO-PANEL SYSTEM공법(1,900㎡) 시 공: *************** - 도막방식: 세라코트공법(5,712㎡) 시 공: **************

□ ‘24년 상반기 하자검사 계획(안)

○ 하자검사 실시

구 분	내 용	비 고
대 상	가좌배수지 2호지
하자검사 일시	2024. 4. 30.(화) 오전 10시 ~
참여자 (총 9명)	********* ****************************** **************************** ******** ****************************** ************ ******************** *********** *********************** ***********************
검사방법	외부전문가, 시공사 및 건설기술관리자 입회하에 육안 및 장비검사
중점 점검사항	- 도막계열 : 균열 및 녹발생 등 하자 발생여부 조사 - 패널계열 : 타일 들뜸 등 하자 발생여부 조사

○ 현장조사 결과에 따른 회의 개최

- 일 시 : 2024. 4. 30.(화) 하자검사 후

- 장 소 : 서부수도사업소 4층 회의실

- 내 용

∙ 현장조사 내용에 따른 외부전문가 자문의견 청취 및 시공사 의견 검토

∙ 하자물량 산출방법 및 하자에 따른 보수, 보강 방법 등 논의

□ 조치계획

○ 하자내용 및 물량, 세부위치 작성(정밀안전진단업체)

○ 하자보수 시행(시공사) ⇒ '24년 하반기 배수지 항청소와 병행 시행

□ 행정사항

○ 하자검사 결과 및 전문가 회의결과 본부 시설관리과에 통보

○ 외부 전문가 자문수당 지급 : ************************

- 예산과목: 일반예산, 행정운영비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비(배급수비)

붙   임  자문의견서 양식 1부.  끝.