주택 내 녹에 취약한 급수관 컨설팅보고서
접수번호		현장민원과-6376			결재	주무관	주무관	현장민원과장
보존기간
						박범석	박행종	04/24
결재일자		2024. 4. 24.
공개여부		부분공개(6)						이경훈
					협조
CU********3*******A12***************E0510-1

공개내용

□ 상담일시 : 2024년 4월 23일(화요일)

□ 일반현황

*******	*************	******	*********************************************
******	***	*****	*************
계량기 구경	15mm	건 물 명	다가구주택(124.64㎡, 3가구)

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

- 상기 소재지는 지난 ‘24.4.9.(화) 옥내급수관 기컨설팅 지역으로 당시 확인 가능한 모든 옥내급수관을 진단하였으나 비내식성관(아연도강관) 미발견으로 민원 종료된 건임

- ’24.4.22.(월) 민원인께서 자체적으로 옥내급수관 공사 진행중 수도계량기 인입관 이후부터 각 가구로 연결되기 전의 입상관이 비내식성관임을 확인하시어 재차 컨설팅을 요청하심

- 이에 ‘24.4.23.(화) 10:30 현장 재방문을 통해 최종적으로 해당 입상관이 비내식성관으로 시설되어 있음을 확인함

촬영 위치 : 1층 공동 화장실 벽면 해체(수도계량기 인입관 이후 세대로 이어지는 입상관)

□ 조치의견

- 상기 소재지의 입상관은 비내식성관(아연도강관)으로 지원대상에 부합하는 바, 추후 옥내급수관 교체 신청 시 승인처리 됨이 타당할 것으로 판단됨

붙임 현장방문사진 1부  끝.