문서번호	예방과-10216
결재일자	2024. 4. 25.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

				시 민
소방위	가스위험물안전팀장	예방과장
이평우	전봉순	04/25
		이동원
협 조

'24년 주유취급소 신생 부대시설 안전관리 계획

'24. 주유취급소 신생 부대시설 안전관리 계획

2024. 4.

소방재난본부

(예방과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

'24. 주유취급소 신생 부대시설 안전관리 계획

주유취급소 내 신생 부대시설이 점차 증가함에 따라 시설 특성과    위험요소를 고려한 안전관리를 추진하여 시민안전을 확보하고자 함

□ 추진근거

○「위험물안전관리법」제22조(출입 ․ 검사 등)

○ 예방과-1194(2024.1.15.)호「2024년 위험물 안전관리 기본계획」

□ 현    황

○ 수소연료전지: 3개소

연번	대상명	소재지	연면적 (설치면적)	설치일	비고
1	박미주유소	금천구	593.21㎡ (99.80㎡)	‘21. 12. 20.	전기차 충전설비 有
2	개나리주유소	양천구	732.45㎡ (75.3㎡)	‘22. 09. 05.
3	신길동주유소	영등포구	513.11㎡ (76.69㎡)	‘23. 06. 09.

○ MFC＊ : 1개소

대상명	소재지	연면적 (설치면적)	사용승인	소방시설
내곡주유소	서초구	165.15㎡ (129.1㎡)	‘23. 11. 20. (전국 최초)	발신기, 소화기 (자진)단독경보형 감지기, 간이 S/P

＊Micro Fulfillment Center(초소형 도심물류센터)

○ 전기차 충전시설 : 36개소 75대

구분	계	중부	동대문	영등포	성북	은평	강남	서초	강서	강동	도봉	구로	관악	송파	양천	동작	성동	금천
주유소	36	1	1	4	2	1	3	5	2	1	1	1	1	5	4	1	1	2
충전기	75	2	2	7	4	1	5	13	4	2	2	2	2	14	7	2	2	4

※'21년 기준, 설치 주유소는 111.77%, 충전기기는 108.33% 증가함

□ 중점 추진사항

○ 물류정책과, 친환경차량과, 정유사EV 사업팀 등 유관기관 합동검사

○ 사업장 특성을 반영한 「안전관리 계획서」작성, 시행

○ 신유형 사고 대응 능력 확보를 위한 소방훈련 실시

□ 세부 추진내용

1) 유관기관 합동검사

○ 기   간 : 4. 26.(금) ~ 5. 22.(수)

○ 대   상 : 40개소  ※중복 : 2개소

○ 참여기관

‐ 수소연료전지 : 5개 기관(본부, 소방서, SK에너지, 귀뚜라미에너지, 서울도시가스)

‐ MFC : 4개 기관(본부, 소방서, 물류정책과, GS칼텍스)

‐ 전기차 충전소 : 5개 기관(본부, 소방서, 친환경차량과, 전기안전공사,

해당 정유사(SK, GS칼텍스, S-OIL) EV사업팀)

○ 시설별 중점확인 내용

(1) 수소연료전지

‐ 가스, 수소, 주유취급소별 복합 위험요인 검토 및 통합 안전관리

‐ 잠재적 안전관리 위험요인 공유 및 사전 제거 방안 협의

‐ 최초 변경허가 시 시설과 현재 시설의 일치 여부

(2) MFC

‐ MFC와 주유소 간 차량 통행에 안전성 여부(전용주차라인 설치여부)

‐ 인화성이 있는 위험물품 취급 제한 여부

‐ 자체 소방시설 적응성 여부 재검토 하여 신설 MFC에 반영

(3) 전기차 충전설비

‐ 전기안전관리자 월별 점검, 비상상황 조치 등 안전관리 실태 조사

‐ 전기차 충전설비 위치의 적정성 여부(방폭설비, 비방폭설비 구분)

‐ ’23. 6. 29. 전 설치대상은 개정 전 규정 적용 여부

‐ 전기차 충전기 화재 시 위험물 시설로 연소 확대 방지 논의

2) 「안전관리 계획서」작성 시행

○ 대    상 : 34개소   ※ 제외: 6개소(‘소방계획서를’작성하는 특정소방대상물)

○ 작성방법

- (본  부): ‘안전관리 계획서’ 표준서식 작성, 배부(붙임)

- (소방서): 소방검사와 병행 추진, 대상별 작성 지도 및 확인

○ 내    용

- 관계인은 해당 시설에 대한 「안전관리 계획서」를 작성하여 시행

- 신생시설 「안전관리 계획서」 주요항목

‣ 일반 현황(위치ㆍ구조ㆍ연면적ㆍ용도 및 수용인원 등)

‣ 시설 현황(위험물시설, 소방시설, 방화시설, 가스시설 등)

‣ 화재 예방을 위한 자체점검계획 및 대응대책

‣ 피난시설의 위치와 피난경로의 설정 등 피난계획

‣ 안전관리 업무를 담당하는 자의 직무 및 비상조직에 관한 사항 등

○ 활용계획

- ‘안전관리 계획서’에 따른 항목별, 시기별 안전관리사항 이행

- 관계인은 매년 재정비(업데이트) 및 소방검사 시  이행실태 확인·지도

3) 사고대응 소방훈련

○ 대  상 : 41개소(수소연료전지3, MFC1, 전기차충전37)

○ 횟  수 : 1회 이상

○ 훈련방법 : 합동훈련(소방서 협조 요청) 또는 자체훈련

○ 주요내용

- 근무자 및 출입자 등에게 소화·통보·피난 등의 훈련 실시

- 피난훈련은 근무자·출입자를 안전한 장소로 대피, 유도 훈련 포함

- 소방차 진입여부, 부서위치 및 주변 소방시설을 활용하는 훈련 포함

□ 행정사항

○ 합동검사 일정은 위험물 업무 SNS(단톡방)에 공지할 예정이니, 합동검사 희망 소방서는 일정을 확인하여 참석 여부를 회신

○ 주유취급소 정기 검사와 일정을 확인하여 중복 검사가 되지 않도록 자체 계획을 수립

○ 「안전관리 계획서」는 특정소방대상물과 예방규정 대상을 제외하여 작성하고, 작성 방법을 안내하여 작성을 독려

○ 각 소방서 재난관리과와 협의하여 연 1회 이상 합동훈련을 실시할 수 있도록 대상을 공유

○ 유관기관 합동검사 일정은 추후 공문, 메일을 통해 전달 할 예정

○ 검사 결과는 [붙임1]작성 서식을 참고하여 작성하고 5. 24.(금)까지 본부 예방과로 제출.

붙임  1. 2024 주유취급소 신생 부대시설 현황 1부.

2. 안전관리 계획서(표준서식) 1부.  끝.