순 찰 점 검 일 지

주무관		급수운영팀장	급수운영과장		결재
김도현		강무진	04/26
			代강무진
협 조

2024년 04월 26일(금)

순 찰 자: *************

관 로 및 공사현장 순 찰
구분			관로명		구경(mm)		순찰						적출내용					비 고
구의수계			송수관로		D=100 -1650		4노선						특이사항 없음					없 음
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구관로 (DCIP:닥타일주철 SP:강관)
밸 브 류 & 밸브실 점검
구 분				밸브류(개소)										밸브류(개소)
				계		제수밸브			공기밸브	퇴수밸브		기타		계			구형		원형			중형
점검		금 일		5		5			0	0		0		5			0		5			0
		누 계		78		78			0	0		0		78			0		78			0
적출		금 일		5		5			0	0		0		5			0		5			0
		누 계		78		78			0	0		0		78			0		78			0
배수지 및 가압장 순찰
시설물명					구 분			용 량			적출 내용					처리 내용					비 고
아차산배수지및가압장					대,소			104,000t			없 음					없 음
유관기관 공사장 및 입회
구분	공사명					위 치			공사내용		시공사 (연락처)				적출내용					비고
입회
※ 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착시 입회 실적을 기록
자체 조치실적
기 타	-동부간선도로 누수취약지역 안전점검(중곡동 1,200mm)

■ 적출사항 상세내용

연번	위 치	구 분	조치내용	비 고
-	성수사거리~아차산배수지	순찰	이상없음
-	경계밸브	순찰	이상없음

■ 순찰코스

-1노선:사업소~왕십리역~적십자사~사근초교~한양여대~한양대~한양대역~왕십리로타리~응봉삼거리

응봉동주민센터~금호사거리~신금호역~대현산배수지~무학중  (대현산배수지)                     ((뚝도수계))

-2노선:사업소~성동교~화양사거리~군자교~장한평역~마장교(마장역)~뚝섬유수지~뚝도정수오니장~

한진타운(서울숲사거리)~성수동E-마트~성수사거리~잠실대교북단교차로~자양사거리~

뚝섬역~금호배수지  (금호배수지) ((뚝도수계))    -3노선:사업소~화양사거리~군자교~장평교~중곡동길~백악관예식장~군자역~어린이대공원 정문~

화양사거리~응봉배수지  (응봉배수지) ((구의수계)) -4노선:사업소~뚝섬역~성수사거리~건대역~군자역~아차산역~광나루역~올림픽교북단사거리~

구의사거리~광진구청~잠실대교북단교차로~구의빗물펌프장(유수지)~자양한양아파트~

아차산배수지  (아차산배수지) ((구의수계))

(1노선:100~2,200) (2노선:100~2,200) (3노선:100~1,650) (4노선:100~1,650)

붙임  1. 경계밸브 순찰.

2. 시설물 순찰.

끝.