문서번호	하천관리과-21189
결재일자	2022. 4. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장		물순환안전국장
천준성	박시현	손경철		04/08
				한유석
협 조
	실무사무관		박진화

2022년 수방대비

빗물펌프장․수문 시운전 점검계획 보고

2022. 04.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

빗물펌프장․수문 시운전 점검계획 보고

2022년 수방대비 빗물펌프장․수문 등 주요 시설물에 대하여 시․자치구 합동으로 시설물 관리실태 및 동작상태 등에 대한 사전 시운전점검을 실시하여 수방대비에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점 검 대 상

□ 빗물펌프장 : 120개소

총계	용산구	성동구	광진구	동대문	중랑구	성북구	강북구	노원구	은평구	마포구
120	11	9	5	15	4	2	1	2	1	10
양천구	강서구	구로구	금천구	영등포	동작구	관악구	서초구	강남구	송파구	강동구
4	7	10	5	8	3	3	7	4	6	3

○ 전기설비 : 수배전반, 변압기, 차단기 등

○ 기계설비 : 모터펌프, 스크린, 밸브류, 제진기, 크레인, 엔진설비 등

○ 기타설비 : 운영프로그램, CCTV설비, 관측설비(강우량계, 수위계)

□ 육갑문 : 43개소

계	용산구	성동구	광진구	마포구	강서구	영등포구	서초구	강남구	송파구	강동구
43	1	8	5	3	5	4	3	3	6	5

※ 보도용 27개소, 차도용 4개소, 보·차도용 12개소

Ⅱ		점 검 방 법

1. 빗물펌프장

1) 시·구 합동점검 대상 : 빗물펌프장 21개소(자치구별 1~2개소 선정)

○ 유역면적 및 유수지가 넓은 대규모 펌프장

○ 주요 침수취약지역 인근 펌프장

○ 2022년 정밀안전진단 용역실시 대상 펌프장

- 강남지역(11개소)

자치구	양천	강서	구로	금천	영등포	동작	관악	서초	송파	강남	강동
펌프장	오금	공항	개봉2	시흥	대림3	노량진	신림2	반포	몽촌1	대치1	성내

- 강북지역(10개소)

자치구	용산		광진	성동	동대문	중랑	성북	노원	은평	마포
펌프장	한남	보광	자양	뚝섬	장안	면목	석관	공릉1	증산	난지

2) 자치구 자체점검 대상 : 빗물펌프장 99개소(시·자치구 합동점검 제외분)

○ 자치구 자체 실정에 맞게 시운전 점검계획 수립 후 시행

※ 시운전 점검은 동력 시운전을 원칙으로 실시

현장여건상 불가능할 경우 임펠라 수동 회전 실시 후 회전여부 확인 및 보고 (반드시 사진첨부 할 것)

2. 육 갑 문

1) 시·구 합동점검 대상 : 10개소(자치구별 1개소)

○ 설치년도 오래된 육갑문

- 강남지역(6개소)  : 개화나들목(강서), 노들길나들목(영등포), 잠원나들목(서초), 잠실새내나들목(송파), 강남나들목(강남), 암사나들목(강동)

- 강북지역(4개소) : 한남(용산), 수레나루나들목(성동), 벽천나들목(광진), 상수나들목(마포)

2) 자치구 자체점검 : 33개소(시·자치구 합동점검 제외분)

○ 자치구별 자체 시운전 점검계획 수립 후 시행

Ⅲ		세부 점검계획

1. 빗물펌프장

○ 점검기간 : 2022. 4. 18. ~ 5. 9.(기간중 14일간)

○ 주요 점검사항

- 펌프 유지관리 및 전기설비(VCB 등)동작상태

- 수문 개폐 및 권양기, 문틀 관리실태

- CCTV 및 수위계 동작 및 펌프장 통신상태

- 근무수칙, 비상연락망 등 현황판 정리상태

- 제작사 및 전문기관 지적사항 조치내용 등

○ 점검반 편성(총괄 : 치수설비팀장)

- 1조 : 박진화, 천준성

- 2조 : 치수설비팀장, 김민석, 황주영

2. 육 갑 문

○ 점 검 기 간 : 2022. 4. 18. ~ 5. 9.

○ 점검반 편성 : 시 , 자치구 합동

○ 주요 점검사항

- 권양기 관리(개폐담당자  지정 등) 및 동작상태

- 수문(문짝, 문틀, 로울러, 지수고무) 관리실태

- 하부 문틀 내 토사 및 이물질 적치 여부

- 수위계(표) 및 안내표지판 설치·관리실태 등

- 자치구 자체점검표 작성은 붙임양식에 따라 작성

※ 육갑문 점검은 차량 통제 등이 필요한 바, 자치구 점검일정과 연계 시행

○ 세부 점검일정(빗물펌프장, 육갑문)

구 분	1조		2조		비 고
	빗물펌프장	육갑문	빗물펌프장	육갑문
*******			******	*****
*******	*******
*******	**	*********	**	*******
*******	***	******
*******			******
*******	*******
*******			*******
*******	***	*****
*******			**
*******	**	*****
*******	***	*******	**	*****
*******	***
*******	**	*****
*******			**	*****

※ 점검일정과 점검반 편성은 업무일정에 따라 변경 가능.

Ⅳ		행 정 사 항

○ 시운전점검 관련 준비사항 등 자치구 사전 통보

○ 합동점검 대상에서 제외된 빗물펌프장 및 육갑문은 자치구 자체점검 후 점검 결과 5.10(화)까지 하천관리과로 제출

○ 점검시 지적사항은 5월중 정비 완료하여 수방 준비에 차질 없도록 조치.

붙임 : 1. 빗물펌프장 시운전 점검표 1부.

2. 육갑문 시운전 점검표 1부.  끝.