차량계 기계(굴착기) 작업계획서

주무관	조경시설팀장	시설과장
유하현	代장숙희
		박흥기

작업일자	2024. 5. 1.(수) ~ 5. 31.(금)
작업장소	평화의공원 (모험놀이터 옆길, 정원박람회길, 별자리매점 뒷길 산책로)
작업내용	- 산책로 포장
투입장비	장비명: 굴착기, 규격: 1.9ton, 수량: 1대, 운영자: 1명	보험가입 유무	○
장비명: , 규격: , 수량: , 운영자:
장비명: , 규격: , 수량:, 운영자:
기타물품:
사용차량계 기 계	장비명	굴착기(무한궤도식)
조종원 자격 확인	************** 자격) 건설기계조종사 면허증 보유
장비현황	제한속도	폭	최소선회반경	최대적재능력	최대인양높이
km/hr	0.95m	1.75m	0.038㎥	2.52m
기타장비	품명: , 규격: , 수량: 대, 조정원:
작업장소	작업장소 크기	3m × 5m
이동경로 폭	3 ~ 4m
작업장소 상태	지 장 물	지 반
수목	흙포장도로
작업방법	작업시간	50분 작업, 10분 휴식
방 법	장비작업 1명, 보조 및 부산물 운반 2명, 신호수 1명
절 차	작업안내판 설치 및 통행유도 작업시행
작 업 근 로 자	작업 지휘자	****
신호수	**********	*******
작업자	주	***
보조자	***	***	***
- 주 작업자 역할: 기계장비 운용 - 보조 작업자 역할: 부산물 운반, 작업장 마무리, 신호수 등
보호구 지급	■안전모 ■보안경 ■안전화 ■안전장갑 □기타
교육 확인	- 작업 전 10분 안전미팅(TBM), 산업안전보건교육 실시('24.3.11.)
안전관리 및 신호방법	■육성 및 수신호 ■경광봉 □무전기사용 ■라바콘 ■기타( 작업중 안내판 )
안전관리용품	경광봉 1개, 작업중 안내판 2개, 호루라기 1개
주요임무	작업자 보호장구 착용 감시, 작업장 주변 접근 통제, 작업차량 이동 동선 확보 등 안전관리, 기타 작업 중 안전 유해•위험요인 감시 등
기 타 (협조 및 주의사항 등)	중량물 취급(퇴비운반) 작업전·후 작업자 건강상태 및 스트레칭 확인 - 작업중 휴대전화 사용금지

차량계 기계작업 계획도
포함사항	작업위치, 운행경로, 작업반경, 출입통제범위, 지장물(전선) 위치 등
작업 전 점검사항	1. 근 로 자: ■보호장구 지급, ■신호장구 지급, ■투입인력 건강상태 2. 교 육: ■작업 도구 및 장비 운영 요령, ■작업중 유의사항 ■기계 조작방법 숙지(운전자) 3. 장비점검: ■장비 작동상태, ■방호장치 부착상태, ■사용연료 확인, ■소모품 준비 ■필요 물품•자재 수량 및 안정성 확인 4. 작업현장: ■지반조건 확인, ■지장물 확인, ■위험/경고/안내 표지판 설치 ■전도/전락(顚落)방지조치, ■신호수 배치 등