문서번호	도로보수과-3049
결재일자	2024. 4. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		하승환	04/30
			엄기영
협조
	주무관		원동철

도로굴착신청 현장조사서-하수9

2024. 04

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소		서울특별시 성동구 고산자로 270
	성 명		성동구 치수과(이재연)
굴착 위치			성동구 송정동97-1 ~ 송정동99-5
굴착 목적			군자-2 소구역(성동) 하수관로 정비공사(장기계속) - 동일로 구간
포 장 별			굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
모손궤규모	계		1.5~3.2	210	462	하수도공사 (D=600mm, H=1.3m) 공사기간 (2024.4.09~ 2024.6.30)
	아스팔트	소규모 포장	1.2	105	126
					0
					0
		평삭포장	4.0	105	420
					0
					0
	보도
위 치 도
조사자 의견	2021년이전 포장으로 굴착가능(광진구 도로굴착심의 도면번호 기타6) 2. 노후하수관정비공사로 편도 2~4차로중 2~4차로 굴착예정(지하차도 출구주변) 3. 교통소통대책 준비철저 및 굴착깊이에 따른 하수관주변 다짐철저히 필요. 4. 관리청복구로 임시포장복구 후 평삭 및 덧씌우기작업 필요함.

위 치 : 동일로(군자지하차도교차로~동일로289) 화양사거리방향

2024. 04. 30

보 고 자  실무관 정 원 근