문서번호	수변감성도시과-6026
결재일자	2024. 4. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토양지하수팀장	수변감성도시과장
나영탁		代김정선	04/30
			박홍봉
협조

석촌호수 주변 지하수 측정시설 피해사실 및 조치계획 보고

2024. 4.

수 변 감 성 도 시 과

석촌호수 주변 지하수 측정시설 피해사실 및 조치계획 보고

수변감성도시과장 : 박홍봉☎2133-3750 토양지하수팀장 : 김종희☎3775 담당 : 나영탁☎3777

삼학사어린이공원에 위치한 지하수 측정시설이 공원 공사 과정에서 훼손됨에 따른 조치계획을 보고드림

□ 지하수위 측정 현황 및 개요

ㅇ 측정배경

- 석촌호수 주변 안전관리 T/F 운영(조사) 결과의 신뢰성 및 주변 지반 안정성 확보를 위해 석촌호수 주변 10개소의 지하수위 지속 관리

ㅇ 측정경위

- '11.10. ~ '14.08. : 석촌호수 수위저하 및 공동(지반침하) 발생

- '14.08. ~ '15.08. : 원인조사 및 평가용역 실시

- '15.11. ~ '16.10. : 석촌호수 주변 안전관리 T/F 구성·운영

- '17.07. ~ 현재 : 지속 모니터링 중

※ '19.06.17. : 몽촌어린이공원 보수공사로 인해 1개공 훼손('20년 복구)

※ '19.10.30. : 방앗골 공원, 삼밭나루 공원 보수공사로 인해 2개공 훼손('20년 복구)

ㅇ 측정시설 위치

ㅇ 측정장비 제원

- 측정장비 : Levelogger 3001(지하수위 측정), Barologger 3001(대기압 측정)

- 측정항목 : 수위, 수온 / 수압, 대기압

- 측정 및 유지관리 : '15. 11월 ~ 현재

구분	측정장비		모식도
지하수위 측정
대기압 측정

□ 피해사실

ㅇ 피해시설 : 삼학사어린이공원 측정시설(SCW-10, 송파구 백제고분로27길 40-24)

ㅇ 피해규모 : 관측정 1공, 측정장비 1대(자동수위측정기, 대기압보정 측정장비 등)

ㅇ 피해경위

- '23. 8.~10. : 공원시설 보도블록 개보수 작업 중 훼손

******************************************************************************************************

- '23. 12. 04. : 피해사실 통보(용역사 → 市)

<훼손 전>	<훼손 후>

□ 조치계획

ㅇ 관측정 폐공, 측정장비 회수 가능여부 확인 및 필요시 원상복구 요청

- 관측정·측정장비의 훼손 정도에 따라 재사용 가능여부 판단 필요

※ 기능 유지가 가능한 경우 보수작업을 실시하고, 불가시 원상복구 실시

붙임  시설물 특이사항 보고서 1부.  끝.