아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	DMC 금호리첸시아 외 253개소 건축물 관리자님 귀하
(경유)
제목	2024년 급수관상태(수질)검사 안내

1. 상수도 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 건축물 관리자님께 감사를 드립니다.

2. 귀 건축물은 『수도법 제33조 제3항』 및 『수도법 시행령 제51조』에 따라 귀 건축물은 2년 주기로 옥내급수관(정체수) 상태검사를 시행하여야 하며, 반드시 수질검사 성적서를 저수조 관리시스템에 등록(제출)하여 주시기 바랍니다.

※ (등기‧전자)우편 및 팩스 등 서면 제출 불가,

홈페이지(서울시 저수조관리시스템) 가입 후 - 건물등록 - 수질검사성적서 등록

가. 검사 대상 건축물 : 연면적 6만㎡이상의 공동주택, 대규모점포, 운수시설, 일반업무시설 또는

연면적 5천㎡이상의 학교, 도서관 ,의료시설, 수련·운동시설, 교정시설, 공공업무시설

나. 검  사  방  법 : 건물내 임의의 냉수 수도꼭지 1개소에서 수돗물 1리터를 채수하여 검사

다. 검  사  시  기 : 최초 건축물·시설 준공검사를 실시한 날부터 5년 경과일 기준 6개월 이내 실시

(2회 이후 최근 일반검사를 받은 날부터 2년이 되는 날까지 매 2년마다 실시)

라. 제출서류 : 급수관상태(수질)검사 성적서

마. 유의사항

1) 검사 미실시 시 2년이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금(수도법 제83조)

2) 건물이 여러동인 경우, 각 동마다 검사 실시

(ex. 주소지상 15개동 일 경우 15개소 검사 실시. 다만, 일반수도사업자가 소유자 등의 신청을 받아          각 동별 급수관의 설치 시점 및 설치 제품이 동일함을 인정한 경우에는 하나의 동에서 측정한 결          과를 건물전체의 급수관 수질검사 결과로 볼수 있음.)

→ 각 동별 급수관 설치 제품을 확인 할수 있는 증빙자료 및 일반수도사업자와 소유자간의 신청확          인 서류 제출한 경우에만 인정 가능(첨부1.참조)

3. 급수관상태(수질)검사는 저수조 수질검사와는 검사 방법이 다르므로 별개로 시행해야 하는 사항이니 착오 없으시길 바랍니다.

첨부  1. 급수관상태(수질)검사 안내 1부.

2. 먹는물 수질검사 기관 현황 1부.

3. 저수조 위생조치 등 안내 포스터 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	지민희		급수관리팀장	신정우		급수운영팀장	박상열		급수운영과장	전결 05/01
채재일
협조자
시행	급수운영과-7869	(	2024. 5. 1.	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3650	/전송	02-3146-3689	/	mhjee@seoul.go.kr	/	부분공개(6)