아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	차집관로(탄천·한강변) 이설 및 보강 방안에 대한 협의

1. 우리 본부에서 추진중인「탄천·한강변 정비 및 탄천보행교 신설 기본 및 실시설계」용역과 관련됩니다.

2. 탄천·한강변 주변 일부 구간 성토시 차집관로의 기능 및 유지 가능여부에 대해 협의하오니, 검토 후 5월 17일까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

○ 위    치: 탄천삼성교~한강 합류부 일대
○ 규    모: 하천정비 및 탄천보행교 신설
○ 기    간: 2020.04.06. ~ 2024.06.30.
○ 용 역 사: ㈜나우동인건축사사무소 외 5개사
나. 협의내용(붙임 참조)

○ 탄천·한강변 하천정비 공사시 차집관로 상부 성토에 따른 상재하중에 의해 구조해석 결과 N·G로 검토되어, 기본설계시 안정성 확보를 위해 차집관로 이설을 계획함.

○ 현 실시설계시 차집관로 보강(제관공법)에 대한 구조해석 결과 안정성 확보가 가능함에 따라 차집관로 이설 또는 보강에 대한 부서의 의견(이설 또는 보강)을 요청함.

- 차집관로내 보강(제관공법)시 보강구간[좌안(L=99m) 및 우안(L=173m)]의 통수단면적이 10~15% 축소되며, 차집관로 이설시에는 하수흐름 및 유속변화 등이 발생됨.

※ 참고로 본 용역은 공공기여(현대 GBC 신축)로 추진하는 사업으로 차집관로 전구간 이설 및 보강사업은 추진할 수 없는 실정(예산확보 불가)이며, 의견회신 이후 차집관로 이설 또는 보강에 대한 전문가 자문회의를 개최하여 판단하고자 함.

붙임  1. 차집관로 이설(안) 1부.

2. 차집관로 보강(안) 1부.

3. 차집관로 이설 및 보강 공사비 비교표 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장), 서울물재생시설공단이사장
주무관	박성근		토목설계과장	배태인		토목부장	05/01
이임섭
협조자
시행	토목부-8758	(	2024. 5. 1.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 12층 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2153	/전송	02-6438-2199	/	psg97@seoul.go.kr	/	부분공개(5)