옥내급수관 진단 상담 보고서 (마포구 와우산로38길 O (동교동 190-O))
접수번호		현장민원과-7183			결재	주무관	현장민원팀장	현장민원과장
보존기간
						이유미	김종한	05/02
결재일자		2024. 5. 2.
공개여부		부분공개(6)						안규홍
					협조
CU********2*******A12***************E0510-1

공개내용

□ 상담일시 : 2024 년 4 월 30 일 화요일

□ 일반현황

고객접수번호	0962024029400	위 치	**************************************
신청자 성명	***	연 락 처	*****************************
계량기 구경	20mm(마당, 직결급수)	건 물 명	다가구주택(1996년, 3가구, 149.1㎡)

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : 없음

ㆍ녹물출수 여부 : 있음

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
****	mg/L	****	NTU	mg/L	-	-

촬영위치 : 1층 화장실(샤워수전)

○ 2차진단(정밀진단)

ㆍ조사의견 : 녹물 출수 및 관내시경 촬영결과

옥내배관이 아연도강관으로 지원대상임

○ 3차진단 : 미실시

ㆍ조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 내부급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로

노후급수관을 교체 및 갱생하도록 민원인에게 설명 및 안내

○ 수용가의 반응 : 즉시개선.  끝.