문서번호	기전과-5352
결재일자	2024. 5. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
신지수		이래운	05/07
			채충일
협 조

강제배수 지하차도 기전시설물 자체점검 계획

2024. 5.

남부도로사업소

(기 전 과)

강제배수 지하차도 기전시설물 자체점검 계획

기전과장 :채 충 일 ☎3284-5430  담 당 : 신 지 수 ☎5435

우리 사업소 관할 강제배수 지하차도 7개소의 기전시설물 자체점검을 실시하여, 중대시민재해 예방에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

ㅇ 서울특별시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정 제17조 4항

- 터널 및 지하차도 기전설비의 정상 작동 여부 점검

□ 점검개요

ㅇ 대    상 : 7개소(지하차도 13개소 중 강제배수 시설)

- 지하차도 : 대방, 영등포, 사평, 동작, 염곡, 선암, 여의교

ㅇ 일    시 : '24. 5. 7.(화) ~ 5. 10.(금) 14:00 ~ 17:00

ㅇ 점검인원 : 기전과장 외 8명

구 분	5월 7일(화)	5월 8일(수)	5월 10일(금)
점검대상	대방, 여의교, 영등포	동작, 사평	염곡, 선암
점검자	*************	*************	*************

ㅇ 점검방법 : 상도터널 현장직원 및 사무실(기전팀) 합동점검

ㅇ 점검내용 : 관내 강제배수 지하차도 7개소 배수시설 점검

- 배수펌프 가동 및 원격 작동 여부 확인

- 예비전력, 비상발전기 가동 및 이중화 전환 상태 확인

- 전기실 수배전반 및 UPS 작동 상태 점검

- 기타 기전설비 외관상태 이상여부 등

ㅇ 점검결과 조치

- 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치

- 즉시 보수가 불가하고 예산이 수반되는 사항은 별도 보수 계획 수립 후 조치

□ 향후계획

ㅇ '24. 5. 13.  : 자체점검 결과보고.

붙임  강제배수 지하차도 시설현황 1부.  끝.