문서번호	급수운영과-8933
보존기간
결재일자	2024. 5. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관		급수관리팀장	급수운영과장
이준범		황대룡	05/07
			신근호
협 조

2024년 5월 안전점검의 날 행사 추진 결과 보고

(2023년 광진구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사)

2024. 5.

동부수도사업소

(급수운영과)

안전점검의날 행사 추진 결과 보고

매월「안전점검의 날」을 맞아 건설공사장의 위해요인 해소와 안전의식 함양을 위하여 현장 근로자에 대한 안전교육을 실시하고 결과를 보고 드림

□ 추진 근거

○ 재난 및 안전관리 기본법 시행령 제73조의 6(안전점검의 날 등)

○ 2021년「안전점검의 날」추진계획 통보(시설안전과-3646, 2021. 3. 12.)

□ 추진 현황

○ 교육대상: 2023년 광진구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사 관계자

○ 교육일자: **************************

○ 교육장소: *******************

○ 교육교관: **************************************

○ 참석인원: **************

□ 교육 내용

○ 중대재해처벌법 제정 취지

- 공사 전 교육시행

○ 휴대전화 사용 안전수칙 등 캠페인에 관한 설명

- 상수도 공사 현장 휴대전화 사용 안전수칙 안내

- 작업중․보행중 휴대전화 사용금지 캠페인 현장교육

○ 밀폐공간 작업 안전관리 매뉴얼 숙지

- 밀폐공간 작업시 말폐공간작업허가서 사전 승인요청, 발급 후 작업 시행

- 출입 전 산소·유해가스 농도 측정 시행 후 작업 시행

- 밀폐공간작업 사전 안전교육 시행, 환기장비 및 안전장비 구비

- 맨홀 등 밀폐공간 작업시 유해가스가 완전히 배출된 뒤 산소농도 측정 후 작업진행

- 산소농도 18%이하시 작업금지 및 배기 실시 후 재측정

○ 현장근무 전 관리에 대한 사항

- 안전모 및 보호구 장비 등 착용에 대한 사항

- 안전시설(안내간판, 안전휀스 등)설치 및 교통유도원등 안전인원 배치

- 현장 통행로 확보 및 현장 작업자 안전관리 등

- 공사 중(특히 점심식사 시) 음주 절대 금지

○ 토사붕괴 및 굴착시 안전사고 예방

- 굴착심도 이상시 절토면 붕괴 및 위에서 돌맹이 떨어짐 예방

- 굴착기계의 작업반경내 인원진입 통제 및 전도 방지 등 안전관련 사항 준수

- 굴착면 기울기 기준 준수, 이동식 흙막이 지보공 설치 철저

- 굴착 시 발견된 유관기관 지하매설물 방호조치 철저

- 굴삭기 버켓에 용접된 인양고리 탈락으로 인한 낙하 예방

○ 민원 예방 철저

- 다짐 철저를 통한 침하방지, 현장 마무리, 비산먼지 예방 등 철저

- 유관기관 및 포장팀 협조하여 즉시 복구

○ 기타 사항

- 외부 요인에 의한 교통사고 예방을 위한 교통안내 표지판 설치 철저

- 충분한 조명시설 설치 및 신호수 배치

□ 향후 계획

○ 안전관리 실태 이행여부 지속적인 점검 실시

○ 매월 안전점검의 날 발주청 주도 활동 강화

붙임  실정보고서 1부.  끝.